문서번호	정수과-2905
결재일자	2020.3.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
채민수		최종인	03/23 김중영
협 조
	주무관			김효영
	주무관			이금재
	주무관			윤좌헌

취·정수장 염소설비 유지 및 (기술)안전점검 계획

2020.  03.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

취·정수장 염소설비 유지 및 (기술)안전점검 계획

우리 정수센터 취·정수장의 염소투입설비 성능개선과 안전적인 관리를 위하여 “염소설비 유지 및 (기술)안전점검”을 아래와 같이 실시하여 안전운전관리에 만전을 기하고자 합니다.

1	관련근거

❍ [고압가스 안전관리법] 제13조 제1항, 제11조 제5항

- 사업자등은 고압가스의 제조·저장·판매의 시설을 시설기준과 기술기준에 맞도록 유지하여야 한다.

- 안전관리규정을 제출한 자와 그 종사자는 안전관리규정을 지키고, 그 실시기록을 작성·보존하여야 한다.

❍ 염소설비 유지 및 안전관리공사 관련 개선계획[수질과-12228(’19.12.16)]

【안전감사담당관 감사 지적사항】

⁜ 현행 염소설비 유지 및 안전관리공사 본부 일괄 발주는 현장의 현실적 여건반영 곤란

등의 감사 지적에 따라 발주방식 등 개선 필요

⁜ 발주방법 등 개선

상수도사업 본부(통합발주), 정수센터(공사시행 및 정산)

⇩

분리발주(세관 및 유지보수 분할발주)

정수센터 사업발주(사업시행),  본부 : 단가 및 일위대가 배부

❍ 2020년 염소설비 세관 및 유지관리 관련 품셈단가 등 배포[수질과-12644(’19.12.29)]

2	설비현황

구 분		염 소
		취 수 장	정 수 장
저장실 면적		56m×8m×5m(448m²/135평)	36m×15m×6.9m(540m²/163평)
저장 허가능력(톤)		55톤(17.02.09)	18톤(15.02.27)
투입기	설치년도, 용량 및 제작회사	16년×2대-(95kg/h) 16년×1대-(57kg/h) 뚝도라인 16년×2대-(57kg/h) 16년×1대-(38kg/h) 구의라인 총 6대(W＆T 미국산)	09년×2대-(20kg/h) 11년×2대-(8kg/h) 11년×2대-(40kg/h) 11년×4대-(20kg/h) 총10대(W＆T 미국산)
기화기	설치년도, 용량 및 제작회사	16년×3대-(189kg/h) (W＆T 미국산)	11년×2대-(189kg/h) (W＆T 미국산)
이젝터		3〃× 2대(75A) 뚝도라인 3〃× 2대(75A) 구의라인	2〃× 2대(50A)
진공조절기		189kg/h× 3대	189kg/h× 2대
급속분사교반기		보유없음	전염소 15HP 2기 중염소 15HP 2기 후염소 15HP 2기
중화시설		중화용량 : 1.0톤/h 중화탱크 크기 : 14m³	중화용량 : 1.0톤/h 중화탱크 크기 : 14m³

3	정비내역

❍ 안전 관리

- 염소투입설비의 최적화 운영을 위한 유지 관리

- 염소투입설비에 대한 정기 안전점검

- 비상사태 발생 시 상시 연락체계를 유지하여 비상 출동 및 점검

- 염소중화설비 및 기타 염소설비와 관련 설비 점검

- 염소용 급속분사 교반기 내·외관 점검 및 작동상태 점검

❍ 염소 투입설비 안전점검(분기 1회)

- 염소투입설비 안전점검을 실시하여, 각 설비의 운전 이상유무 및 누액 여부등을           정밀하게 확인하고, 교체가 필요한 부품을 확인

- 안전점검을 실시한 이후 안전점검 보고서 제출

- 염소용 배관 표준압력계 테스트 실시

❍ 급속분사교반기 점검(반기 1회)

- 급속분사교반기 안전점검을 실시하여, 설비의 운전 이상유무를 정밀하게 확인하고,            교체가 필요한 부품을 확인

- 안전점검을 실시한 이후에는 안전점검 보고서 제출

4	추진방법

❍ 계약방법: 수의계약

- 근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령제25조 제1항 제5호

- 사유: 용역금액이 15백만원 이하의 소액이며, 신속하고 정확한 대응 능력 확보를                위해 염소설비 설치업체와 수의계약

❍ 계약업체: **************

****************

*******************

❍ 정비기간: 계약일 ~ 2020.12.24

❍ 소요예산: ****************

*********************

*****************

***************

❍ 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(고압가스설비 유지관리)

상수도사업비, 영업비, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(염소설비 유지관리)

붙임 : 1. 2020년 염소투입설비 용역 원가계산 1부.

2. 2020년 염소투입설비 유지보수 과업지시서  1부.  끝.