문서번호	총무과-9382
결재일자	2020.3.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김현욱		김명용	03/24 김혁
협조	시설관리팀장		김창중
	주무관		김광현

서소문 청사 노후 전기설비 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 3.

행  정  국

(총 무 과)

서소문 청사 노후 전기설비 교체 계획 보고

서소문 청사 1동, 2동 전기실 배전반에 설치된 노후된 차단기(MCCB) 및 자동절환스위치(ATS)를 교체하여 안전사고(정전 및 화재)를 예방하고 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

구분	계약전력	배전반	차단기 (MCCB)		자동절환스위치 (ATS)		비고
			전체수량	교체수량	전체수량	교체수량
1동	2,000KW	33면	78	25	2	0
2동	1,250KW	25면	64	0	2	2

Ⅱ		교 체 개 요

○ 교체내용 : 차단기(MCCB) 및 자동절환스위치(ATS) 교체
○ 교체사유 : 서소문청사 배전반 전기설비 중 설치기간이 20년 이상 노후된                 차단기 및 자동절환스위치를 교체하여 안전사고 예방
○ ***********************************
○ ***************
○ *****************************

[1동 전기실 배전반 차단기]	[2동 전기실 배전반 자동절환스위치]

Ⅲ		향 후 계 획

○ 2020.03. : 전기실 배전반 노후설비 확인
○ 2020.04. : 공사시행 및 준공

붙임  설계내역서 1부.