문서번호	기반시설과-996
결재일자	2020.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김일문		03/24 라철흠
협 조

성수구름다리 및 올림픽대교북단 교상계단 민원사항 조사보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03. 24.

한강사업본부 기반시설과

-성수구름다리 및 올림픽대교북단 교상계단 민원사항 조사보고

성수구름다리와 올림픽대교 북단 교상계단 미끄럼으로 인한 민원사항 조사 보고임.

1. 현 황 및 민원

가. 성수구름다리

1) 바닥재질 : 목재

2) 민원내용 : 우천시 또는 안개시 바닥에 습기로 인하여 이용시민의     미끄럼에 대한 민원

나. 올림픽대교 북단교상계단

1) 계단바닥재질 : 합성목재

2) 민원사항 : 2019년 미끄럼으로 인한 사고발생으로 보험처리

성수구름다리 본선바닥	올림픽대교북단 계단

2. 현장조사

가. 성수구름다리

1) 바닥과 계단이 목재로 형성되어 있고 또한 마감이 오일스텐으로 되어 있어 우기시등 바닥이 습기가 있을 때 이로인한 미끄럼 발생으로   이용자 불편초래.

나. 올림픽대교 북단하류측 교상계단

1) 계단재질이 합성목재로 마감되어 있어 우기등 습기로 인한 미끄러움으로 이용자 불편초래(2019년 미끄럼사고발생으로 보상처리)

3. 보고자의견

가. 상기 2개소의 바닥에 이용자들의 불편을 최소화 할수 있도록

미끄럼 방지시설을 설치하여 시민불편상 해소

미끄럼 방지시설 설치예(계단)	미끄럼방지시설 설치예(바닥)

나. 수량산출

시 설 명	설치수량		비고
	계단 논슬립	바닥 논슬립
성수 구름다리	77.5m	1,341m	1. 계단: 2.5m*31개 2. 바닥 -본선 : 2.5*68경간*7개=1,190m (경간당7개소) - EV앞 : 6.5*21=136m - 계단앞. 1.5*10=15m
올림픽대교북단 계단	93m	0	1.5m*63개

다. 개략공사비

구 분	성수구름다리	올림픽대교계단	단 가	금 액	비고
계	280m	76m		6,252,480
계단 논슬립	40m	76m	45,280	5,252,480
테이프형논슬립	1,341m	0	1,970	2,640,000

4. 조치사항

상기와 같은 민원 및 시민불편사항에 대하여 2020년 접근시설유지    관리(연간단가)에 작업지시하여 조치하고 추후 설계변경시 정산.  끝.