“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	OCI남부태양광발전(주) 귀중
(경유)
제목	'20년 상반기 공공 태양광시설 안전점검 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 녹색에너지과-7156(2020.3.12.)호 및 상수도사업본부 기전설비과-2840(2020.3.12.)호와 관련입니다.

3. 강풍, 화재 등에 의한 태양광 시설의 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 안전점검을
시행코자 하오니,

4. 광암아리수정수센터 내에 설치된 귀 사의 태양광발전설비에 대하여 안전점검을 실시하고 점검결과를 2020.4.30.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

	< 2020년 중점점검 사항 >
- 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부 확인 - 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인 - 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검 - 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검 - 인버터․접속함 내부 열화상태, 청소상태 검검 - 인버터․접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 점검 - 모듈 파손 및 동작상태, 인버터․접속함 주변 소화기 비치 여부 - 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회) - 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부 등 ※ 붙임“태양광 설비 안전점검 체크리스트”참조

붙임: 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	윤양호		정수시설과장	03/26 남효돈
협조자
시행	정수시설과-3111	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 (광암동)	/
전화	02-3146-5372	/전송	02-3146-5309	/	yyhoho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)