문서번호	교량안전과-4910
결재일자	2020.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
김시련		박동욱	03/26 하현석
협 조
	교량관리팀장			강천수
	특수교량팀장			정준용
	강구조교량팀장			박찬규
	강북일반교량팀장			민형일
	강남일반교량팀장			조성만
	기술점검팀장			위성환

교량시설물 집중점검 시행계획

(구리암사대교, 행주대교, 반포대교, 영동대교, 보라매고가교)

2020. 3.

교량안전과

교량시설물 집중점검 시행계획(과단위)

최근 코로나 19의 영향으로 고강도 사회적 거리두기 정부정책에 맞추어 대면회의, 시민과의 접촉 등을 최소화 하고, 안전점검 업무를 차질 없이 시행하기 위하여 현장 중심의 집중점검(안전점검)을 실시 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 단기간 고강도 사회적 거리두기(중앙재난안전대책본부-208호(2020.3.21.), 인사과-9552호(2020.3.23.))

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조

○ ‘20년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1384호, 20.1.30)

Ⅱ		시설물 현황

구 분		구리암사대교	행주대교	반포대교	영동대교	보라매고가교
위 치		구리시 아천동∼ 강동구 암사동	서울시 강서구 ∼ 고양시 덕양구	용산구 서빙고동∼ 서초구 반포동	광진구 성수동~ 강남구 청담동	영등포구 대림동∼ 동작구 신대방동
폭	본교	26.5~44.24m (6차로 + 보도)	14.5m (보도1.5m+차도13m)	15~25m (6차로 + 보도)	25m	15.0~22.5m (4차로)
	램프	6.0m~9.3m	-	6.0m	4.5~7m	-
연장	본교	1,133m	1,460m	1,490m	850m	3,526m
	램프	1,673m	-	260m	1,465.92m	-
상부구조형식		3경간 연속 중로아치교	PSCB, STB, FCM	강박스 거더교	SPG	라멘, 강박스거더
준공년도		2016. 12. 15.	하류교 1995. 상류교 2000.	1982. 09. 29.	1973. 11. 8.	1994. 7. 29.

Ⅲ		점검 개요

구 분		구리암사대교	행주대교	반포대교	영동대교	보라매고가교
점검일시		3.30(월) 13:30∼17:30	3.31(화) 14:00∼17:30	4.01(수) 14:00∼17:30	4..02(목) 14:00∼17:30	4.03(금) 14:00∼17:30
점검자	내부	교량안전과 28명	교량안전과 28명	교량안전과 28명	교량안전과 28명	교량안전과 28명
	외부	시설물주치의 1인 전차 용역사 1인 금차 용역사 1인	시설물주치의 1인 전차 용역사 1인	시설물주치의 1인 전차 용역사 1인	시설물주치의 1인 전차 용역사 1인	전차 용역사 1인 금차 용역사 1인
특이사항		출차가 가능하도록 점심식사 전 주차장에서 차량 이동 조치	14시 시청출발	14시 시청출발	14시 시청출발	14시 시청출발

※ 시설물 관리의 연속성 확보를 위해 전차 정밀안전진단업체의 참여기술인을 시설물관리(점검, 자문 등)에 의무 참여(기술심사담당관-6409호, 20. 3. 25.)

- 안전점검 시 참여, 정밀점검 및 정밀안전진단시에는 자문위원으로 의무 참여

Ⅳ		점검 세부 일정

○ 11:00 ~ 11:30 : 시설물별 점검 전 사전교육

- 팀별 안전점검 동선도 숙지

○ 14:30 까지      : 현장 집결

○ 14:40 ～ 14:40 : 시설물 현황 및 점검동선 설명

○ 14:40 ～ 16:40 : 팀별 담당구역 시설물점검

○ 16:40 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

Ⅴ		준비사항

○ 차    량 : 순찰차 5대

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 랜턴, 안전장구 등

○ 점검도구 : 팀별 지참(점검배낭, 점검수첩 등)

○ 현장집결지 : 시설물별 붙임 집결지 참고

Ⅵ		점검결과

○ 점검결과 하자보수 기간이 경과하지 않은 공종(철근콘크리트, 강구조)에 대하여는 시공사로 하여금 하자보수 조치

○ 하자기간이 경과한 경미한 사항에 대하여는 “2020년 한강교량 일상유지보수공사”로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수ㆍ보강계획 수립후 시행

Ⅶ		행정사항

○ 점검결과는 팀별 결재(팀장 전결)후 시설물 담당자에게 제출

○ 팀별 점검결과에 대하여 담당자 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

○ 외부위원(주치의) 점검수당 지급 : 지급금액(￦200,000원/1인)

- 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

○ 과단위 집중점검 후 간식비 지급(￦750,000원)

점검교량	일 시	인 원	금 액	비 고
구리암사대교 외 4개교량	‘20.3.30∼4.3 (5일간)	30	빵 3,000원×30명=90,000원 우유 2,000원×30명=60,000원 ⇒ 150,000원×5일간 = 750,000원

- 예산과목 : 교량관리, 교량시설물운영, 교량시설물 품질향상 및 유지관리  일반운영비, 사무관리비

붙임   1. 점검결과 보고서식 1부.

2. 외부전문가 자문의견서 1부.

3. 팀별 안전점검 동선 각1부.  끝.