문서번호	시설관리과-5825
결재일자	2020.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
최형수	권승계	고신석	03/31 박영준
협 조
	기전팀장		배승철
	주무관		임영택

간선배관 정비계획 보고

(동작구 상도동 214-228 ~ 관악구 봉천동 1718-10간 간선배관공사)

2020. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

간선배관 정비계획 보고

(동작구 상도동 214-228 ~ 관악구 봉천동 1718-10간 간선배관공사)

동작구 상도동 214-228번지 일대의 안정적인 급수공급을 위한 간선배관 정비계획을 아래와 같이 보고드림.

□ 현황

○ 관련공문 : 시설관리과-17336(2019.08.14.)

○ 공사개요 : 배급수관 정비공사 중 7구간(DCIP 200mm, L=123m)

○ 정비개요 : 간선배관 신설 D300mm, L=385m

○ 예산과목 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(간선배관공사) - 285백만원

○ 위치도 및 관망도

위 치 도	관 망 도

□ 보고내용

· 해당 지역은 기존 배급수관 정비공사 예정구간이나 현재 관로구간이 사유지로 토지사용 승낙에 어려움이 있으며.

· 현재 상도동 214-228번지 일대는 정비예정 배수관로 하나로 급수되고 있어  긴급누수 및 돌발상황 발생시 대규모 단수(2,500수전)가 되어 안적적인 급수공급을 위한 순환관망의 형성이 필요함.

· 낙성대01-05블럭(봉천동 1718-10, D=600mm)에서 간선배관연결을 하여 안정적인 급수를 도모하고자 함.

□ 조치계획

○ 급수운영과, 기전팀 협의사항.

- 봉현배수지에서 낙성대01-05블럭(관악구)으로 가는 유량 중 간선배관 설치 후 상도01-06블럭(동작구)으로 유입되는 유량 파악을 위한 유량계 설치가 필요함.

○ 본부 급수설비과에 보고하여 예산배정 후 작업진행.

- 공사개요 : D=300mm, L=385m, 유량계 1실

- 예산과목 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(간선배관공사)-285백만원.  끝.