문서번호	대기질통합분석센터-2645
결재일자	2020.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	대기질모델링팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
배일상	최용석	신진호		04/03 신용승
협 조
	연구지원부장		김동완

2020년 쌍문동 대기환경정보전광판 교체 계획

2020. 2.

서울특별시보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 쌍문동 대기환경정보 전광판 교체 계획

내구연한 경과에 따른 노후화 및 성능이 저하된 쌍문동 전광판의  철거 및 교체설치를 통하여 선명한 고해상도의 대기환경정보를 시민들에게 전파하고자 함

Ⅰ

추진 배경

□ 추진 근거

❍ 대기오염측정망설치·운영지침 제6장(2019)

❍ 대기질통합분석센터-1628(2020.2.26) - 2020년 미세먼지(황사포함) 예·경보제 운영계획

❍ 대기정책과-4634(2020.3.5) - 2020년 미세먼지 예·경보제 운영계획

□ 노후화된 전광판 철거 및 신규설치의 필요성

❍ 10년 이상 노후화된 전광판의 수리를 위한 부품조달 불가능 및 선명하지 못한 화질로 인한 잦은 민원 발생

❍ 미세먼지 예·경보시 시민의 건강보호 및 재산피해를 최소화하기 위하여 신속한 정보전달을 위한 노후된 전광판 교체

❍ 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 사회재난에는 미세먼지 등으로 인한 피해가 해당되기 때문에 시민들에게 빠르고 정확한 정보전달이 중요

❍ 대기환경수치 전파, 시정홍보 및 긴급뉴스, 주의보 표출 등을 다이나믹한

FULL-COLOR 동영상화면으로 표출하여 홍보 및 전시효과의 극대화

Ⅱ

전광판 현황

❍ 표출내용

- PM2.5, PM10, NO2, CO, O3, SO2 6개항목 및 환경기준

- 대기오염 주의보·경보 발령 및 대기환경보전 홍보, 기타 홍보

전광판	설치 지점	모듈수 (한글자표기)	모듈 크기 (㎝)	최초 설치 년월	최근 교체 년월	비고
시 청	중구 세종대로 99 (1호선 시청역 2번출구 앞)	15×10	20×20	1989.12	2015.02 (2005.09)	코스모비전
방 이	송파구 양재대로 1222 (올림픽공원역 1번출구 앞)	15×10	20×20	1997.10	2015.11 (2005.9)	(주)케이엘디
구 로	구로구 디지털로 32길 97-12 (구로디지털단지 입구)	15×10	20×20	1997.10	2017.11 (1999.10)	㈜코리아 싸인
면 목	중랑구 망우로 203 (중랑역 동양엔파트 앞)	15×10	20×20	1998. 9	2017.11 (1999.10)
불 광	은평구 통일로 715 (불광역 3번출구 앞)	20×15	16×16	1998. 9	2016.09 (2007.02)	㈜다호기술
반 포	서초구 신반포로 177 (반포쇼핑타운 3동앞)	15×10	20×20	1992.12	2018.10 (2009.03)	㈜동화이엔지
성 수	성동구 광나루로 278 (성동세무서 인근)	12×8	24×24	1992.12	2009.03 (2001.10)	토탈
남가좌	서대문구 수색로 28-3 (가좌역 인근)	12×8	24×24	1995. 9	2009.06 (2002.08)	토페즈
문 래	영등포구 영등포로 84 (양남사거리 선암빌딩 앞)	15×10	20×20	1989.12
쌍 문	도봉구 도봉로 575 (도봉동 삼환프라자 앞)	15×10	20×20	1995. 9
신 사	강남구 도산대로 106 (신사역 2번출구 앞)	15×10	20×20	2003. 2	2010.07	에드트로닉
신 촌	마포구 신촌로 110네 (신촌역 5번출구 앞)	15×10	20×20	2003. 2
북한산	강북구 우이동 산 74 (우이령 전투경찰대 옆)	12×3	24×24	2012. 2		유디에스
강남측정소 LED 대기질정보 알림판	강남구 학동로 426 (강남구청 1별관 옥상)	10×2	10×10	2013. 1		태창시스템

※북한산과 강남측정소는 연구원 데이터 전송이 아니라 자체 데이터 표출임

Ⅲ

전광판 구성 및 계약방법

□ 시스템 구성

❍ 표시장치 (LED MODULE)

- FULL-COLOR LED 전광판(양면형) 1개

- Dot 구성 : 64×32 Dots

❍ 제어장치 및 전원장치

- Display Controller, Main Controller, SUB Control Board, 제어보드

- Power Supply, SURGE PROTECTOR

❍ 프로그램

- Center Control 및 Display Control 프로그램

❍ 케이스 및 CCTV

- CASE, POLE, 제어함체, CCTV

※ 안전구조계산 : 구조물의 구조안전 계산서 및 도면 필수

□ 입찰방식 및 일정

❍ 입찰방식 : 나라장터 전자입찰

❍ 계약방법 : 지명경쟁입찰 (중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조의2제2항제2호 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조제10호)

❍ 입찰 참가 자격

- 「소프트웨어산업진흥법」 제24조 소프트웨어사업자 보유 업체

- 「정보통신공사업」 제14조 정보통신공사업 보유 업체

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 동법 시행령 제6조, 제10조의 규정에 의한 직접생산확인증명서 보유 업체(입찰서 제출마감일의 전일까지 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함)

❍ 지역제한 : 없음

❍ 납품제작 설치 기간

- 계약일로부터 70일까지 현장설치 완료(시운전 포함)

❍ 하자보증 기간 : 납품(준공)검사 후 2년

Ⅳ

추진일정 및 예산

□ 추진일정

❍ 일상감사 요청 : 2020. 4. 06 ∼ 4.10

❍ 계약심사 요청 : 2020. 4. 13 ∼ 4.22

❍ 발주의뢰, 공고 및 계약 : 2020. 4. 23 ∼ 5.22

❍ 공사기간 : 2020. 5. 25 ∼ 8.04

□ 예산

❍ 소요예산 : *********

- 대기 전광판 교체 1식

❍ 예산과목

- 환경오염물질 체계적조사, 대기질통합분석운영, 시설비

붙임 : 1. 관련법률

2. 설계내역서

3. 시방서.끝.