문서번호	교통운영과-5666
결재일자	2020.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	04/03 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[양천구 서부트럭터미널 교차로 등]

2020.  4.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

양천구 서부트럭터미널 교차로 등 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 양천구(교통행정과–21598)

○ 요청일시 : 2020. 3. 30.

○ 요청내용

- 양천구 서부트럭터미널 교차로 등 11개소 기존 지점 안내표지를 도로명       안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 11개소(방향표지- 양면11개소) 22면

신정로

목동동로

목동중앙로

신정로 서부트럭터미널 교차로(4개소)	목동동로 목동10·12단지 교차로(4개소)

목동중앙로 3·4단지 교차로(3개소)

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

○ 검토결과 : 붙임 참조

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 양천구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

-「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력여부를 확인하시기 바람.

-  주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자 도로이용에 불편이 없게 추진하고,

도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비요망.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는    공문으로 문의

붙임 : 양천구 서부트럭터미널 교차로 등 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 양천구 서부트럭터미널 교차로 등 도로표지 문안검토 결과

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		양천구 작성 문안(안)
서부 트럭터미널	1.2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 앞면 : 도로표지 상단 중앙에 시선유도표지 고속국도(120번) 표기 ○ 앞면/뒷면 : 회전방향 근거리 안내지명 고려 ‘양천구청’ → ‘신트리공원’ 으로 표기
	3.4 (상: 앞면 하: 뒷면)
					검토결과 반영
		검토결과	○ 회전방향은 근거리 안내지명 고려 ‘김포공항’ → ‘신월IC’ 으로 표기 ○ 뒷면 : 직진방향 근거리 안내지명 고려 ‘양천구청’ → ‘신트리공원’ 으로 표기 ○ 앞면, 뒷면 신월IC 방향 : 도로명 화살표 앞에 고속국도 (120번) 표기
	5.6 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 뒷면 : 도로표지 상단 중앙에 시선유도표지 고속국도(120번) 표기 ○ 앞면/뒷면 : 회전방향 근거리 안내지명 고려 ‘양천구청’ → ‘신트리공원’ 으로 표기

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		양천구 작성 문안(안)
서부트럭터미널	7.8 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토 결과 반영
					검토 결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 회전방향은 근거리 안내지명 고려 ‘김포공항’ → ‘신월IC’ 으로 표기 ○ 앞면 : 직진방향 근거리 안내지명 고려 ‘양천구청’ → ‘신트리공원’ 으로 표기 ○ 앞면, 뒷면 신월IC 방향 : 도로명 화살표 앞에 고속국도 (120번) 표기
목동10.12단지	1.2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) - 앞면/뒷면 : 회전방향은 ‘목동11·12단지’ → ‘양천구청역’ 으로 표기
	3.4 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
					구 작성문안 적정
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조)

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		양천구 작성 문안(안)
목동10.12단지	5.6 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) - 앞면/뒷면 : 회전방향은 ‘목동11·12단지’ → ‘양천구청역’ 으로 표기
	7.8 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
					구 작성문안 적정
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조)
목동3.4단지	1.2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 앞면 : 도로표지 상단 중앙에 시선유도표지 시도(자동차전용도로) 88번 표기 ○ 뒷면 : 도로표지 상단 중앙에 시선유도표지 고속국도(120번) 표기

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		양천구 작성 문안(안)
목동3.4단지	3.4 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 앞면, 뒷면 신월IC 방향 : 도로명 화살표 앞에 고속국도 (120번) 표기
	5.6 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 앞면 : 도로표지 상단 중앙에 시선유도표지 고속국도(120번) 표기 ○ 뒷면 : 도로표지 상단 중앙에 시선유도표지 시도(자동차전용도로) 88번 표기