문서번호	시설관리과-6474
결재일자	2020.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
양문선		오정훈	04/07 김홍준
협 조
	주무관			이두영
	주무관			고동인
	주무관			홍하나
	전문경력관			장진호

북악터널(배)아리수올림터근무일(2020.04.06.)

2020. 04

북악터널(배)아리수 올림터 근무일지

2020년 04월 06일 월요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근무조
	09:00~18:00	장진호	일근
	00:00~09:00	이상일	A조
	09:00~18:00	김재철	C조
	18:00~24:00	양문선	B조
근무현황	북악터널배수지 운용일보 참조 : 따로붙임 순찰 및 점검일지 참조 : 따로붙임
근무내용	● 전일야간(00:00~09:00) : A조 이 상 일 -00:00~09:00 불광유입밸브 개도율(1지) 5%→15%운영:불광 유입수위 4.0m~4.5m유지 유출수위 4.5m~5.0m유지 00:10~00:20 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 : 이상없음 02:00~02:10 북악~무인배수지간 모뎀 및 PLC등 통신상태 점검 : 이상없음 05:00~05:20 수배전반 모터펌프실 배관랑실 밸브실 검수조 외곽 울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 07:10 구기계통 모터펌프 3호 운전 07:00~07:20 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 점검결과 이상없음 ●주 간(09:00~18:00) : C조 김 재 철, 장 진 호 09:00~18:00 불광유입 밸브개도율(1지) 8%~15% 운영 불광 유입수위 4.0m~4.5m유지 유출수위 4.5m~5.0m유지 09:10~09:30 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검 : 이상없음 10:00~12:00 최대전력 사용억제로 홍은배수지 가동중지 13:10~13:30 수배전반 모터펌프실 배관랑실 밸브실 검수조 외곽 울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 17:10~20:00 최대전력 사용억제로 홍은배수지 가동중지 14:20~14:40 북악~무인배수지간 모뎀 및 PLC등 통신 상태 점검 : 이상없음 16:10~16:30 모터펌프 1호, 2호, 5호 구리스 및 주변기기 점검 : 이상없음 17:10~17:30 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상없음 ●야 간(18:00~24:00) : B조 양 문 선 18:00~24:00 불광유입밸브 개도율(1지) 5%→15%운영:불광 유입수위 4.0m~4.5m유지 유출수위 4.5m~5.0m유지 18:00~18:20 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검 : 이상없음 19:10~19:30 모터펌프 1호, 2호, 5호 구리스 및 주변기기 점검 : 이상없음 21:00~21:20 수배전반 모터펌프실 배관랑실 밸브실 검수조 외곽 울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 22:00~23:00 최대전력 사용억제로 홍은배수지 가동중지 22:10~22:20 북악~무인배수지간 모뎀 및 PLC등 통신 상태 점검 : 이상없음 23:20~23:40 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상없음 23:16 구기계통 3호 모터펌프 수동 운휴
전력사용량	중간부하 [KW]	최대부하[KW]	경부하[KW]	합계[KW]
	4,320	2,322	3,474	10,116
비 고