문서번호	조경과-5093
결재일자	2020.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	04/03 문길동

가로수 생육환경 개선(성북구 안암로) 설계심의 결과보고

2020. 4.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선(성북구 안암로) 설계심의 결과보고

가로수 생육환경 개선사업(성북구 안암로)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2020년 가로수 생육환경 개선사업(성북구 안암로)

❍ 위    치 : 성북구 안암로(대광초교삼거리 ~ 고대앞삼거리 1.68㎞)

❍ 사업기간 : 2020. 4. ~ 6.

❍ 사업금액 : 금200,000천원

❍ 사업내용 : 띠녹지 조성 및 정비, 보호판 교체 등

- 가로수 보호판 7개소 정비

- 띠녹지 조성 및 보식

· 관  목 : 남천, 화살나무, 사철나무 등 3종 9,100주

· 초화류 : 맥문동 3종 7,500본

· 녹지보호휀스 67경간 및 녹지대 현무암 경계석 설치 등

사업내용 예시

❍ 가로수 보호판 정비

가로수 보호판 정비 대상	보호판 사례

❍ 띠녹지 현황사진

띠녹지 현황 1	띠녹지 현황 2
띠녹지 현황 3	가로수 하부 사진

❍ 띠녹지 정비내용

평면 예시도	입면예시도
계획 이미지	현무암 경계석 사례이미지

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 보호판 정비는 가로수 뿌리분 크기를 고려하여 크기를 결정하고 장방형 모양에 미끄럼 방지 기능이 있는 제품으로 설치

❍ 띠녹지 사이 가로수 하부에는 줄사철, 아이비 등 덩굴식물을 시범으로 식재하여 가로수 수간부 녹화 시행(시장님 요청사항 시범추진)

제주도 가로수 수간부 덩굴식물 녹화 사례	울산시 교목 수간부 덩굴식물 녹화사례

❍ 띠녹지 신규 조성시 수종을 다양화하고 다층구조로 풍성하게 조성

수종 다양화 및 다층식재 사례1	수종 다양화 및 다층식재 사례2

❍ 띠녹지 현무암 경계석과 식재 수종(사철나무, 남천, 화살나무)간 부조화

- 현무암 경계석은 초화원, 암석원에 적합하며, 식재수종이나 경계재료 변경이 필요

❍ 수목식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행

❍ 녹지 경계휀스는 간결한 디자인의 제품으로 선정하여 설치

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.