“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강북통합취수장 원수 시료 자동채취 장치 고장 및 수리계획 보고

우리 센터 강북통합취수장 원수 시료 자동채취 장치가 고장 발생하여 아래와 같이 수리계획 등을 보고합니다.

가. 장비명 : 시료자동채취장치(Autosampler)

		○ 제조년월 : 2012. 11. ○ 개요 : 원수 시료가 연동 펌프에 의해 유입되어 여과 장치를 통과해서 분배기에 의거 시료병에 자동으로 채취 (생물감시장치 경보 발생 시 자동채취) ○ 설치댓수: 1대 ○ 제작사 : ㈜백년기술(대표 강성현) ○ 소재지 : 경기 안산시 상록구 사동1271-11, 경기테크노파크기술고도화센터816호 ○ 연락처 : 031-500-3500~4(FAX:031-500-3505)

나. 고장일자 : 알수가 없음(현재 운전 정지상태)

다. 원    인 : 원인 미상으로 제작업체 방문 점검 실시로 확인 가능

라. 수리계획(안) : 제작업체 방문 점검결과 수리 비용이 300만원 미만일 경우 수리를 완료 한 후 업체가 요청한 은행계좌로 입금 조치

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비.  끝.

★주무관	정정재		원수관리과장	04/09 최양교
협조자
시행	원수관리과-539	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	대시민공개