	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고(이촌)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2198(2020.4.10.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제

조사·정비 계획」

나. 재난관리과-6793(2019.10.21.)호 「소방용수시설 119행정정보시스템 현행화

계획 알림」

2. 위와 관련 이촌119안전센터 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 6.(수) ~ 5. 20.(수)

나. 조 사 자 : 1팀장 민경원 외 17명

다. 대    상 : 426개소(소화전416개, 급수탑1개, 저수조7개, 비상용수2개)

라. 방    법:

1) 비번 근무자 출동대기 후 주간 근무자 일제조사 실시

2) 소방용수시설 보온·도색을 위한 대상 파악(붙임 7)

3) 119행정정보시스템 고장현황과 실제 고장현황 일치여부 점검

4) 119행정정보시스템 소방용수시설 사진 현행화(2020년 감사대비)

5) 불법 주·정차 단속 현장대응단 및 각119안전센터 별 2건 이상(소방활동

장애지역역 내 불법 주·정차 단속 1건, 소방용수시설 주변 불법 주·정차

단속 1건)

마. 주의사항:

1) 윤활제(구리스) 사용금지 -> 불가피한 경우 식물성 오일 사용 (마요네즈 등)

2) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원교육 철저(붙임 2, 3 활용)

3) 다용도 소화전(제수변) 조사 금지(붙임1 참조)

4) 비상소화장치 유지 관리 철저(적재비품 상태, 내외부 청결 유지 등)

3. 행정사항

가. 소방용수현황(사진) 및 변동사항 119행정정보시스템 조별 입력 철저

나. 119행정정보시스템 고장현황과 실제 고장현황이 다를경우

고장발생보고서를 첨부하여 보고(고장->사용가능 변경 포함)

다. 일제조사 결과 제출 : 2020.5.22.(금)-(붙임4, 5, 6, 7)

붙임  1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(센터명) 1부.

5. 20년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식(센터명) 1부.

6. 20년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식(센터명) 1부.

7. 보온·도색 대상(센터명) 1부.

8. 소방용수시설 119행정정보시스템 현행화 계획 1부.

9. 2020년 상반기 일제수리 조사 일정표(이촌)  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	오정석		담당자	박성태		119안전센터장	04/16 김병옥
협조자
시행	이촌119안전센터-1613	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화		/전송	02-712-0119	/		/	부분공개(6)