문서번호	시설개선과-3358
결재일자	2020.4.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
유정하		진종구	04/17 윤정한
협 조
	주무관			김상욱

- 남문 게이트 임시 초소 전원공급 등 9건 -

전기시설물 정비 계획

2020. 4.

시설개선과

- 남문 게이트 임시 초소 전원공급 등 9건 -

전기시설물 정비 계획

「남문 게이트 임시 초소 전원공급 등 9건」에 대한 전기시설물 정비를 시행하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

1		추진배경

❍ 남문 게이트 앞 임시 초소 전원공급 및 제1수영장, 탄천포지 등 전등․전열 보수 요청사항 6건 정비

❍ 실내체육관 출입구(2-1~2-4문) 전구형 등기구의 잦은 램프 파손 및 노후로 등기구 교체 필요

❍ 주경기장, 제1수영장, 공원등 분전반 누전차단기 및 연결단자 노후로 안전사고 우려 분전반 정비 필요

2		정비계획

연번	건 명	현장사진	공사내용	소요금액 (천원)
1	남문게이트 임시 초소 전원공급공사		- 드라이브스루 설치 관련 임시 초소 전원공급 □합성수지가요전선관(CD 28C) 신설 및 철거 65m □전력케이블(F-CV, 0.6/1kV, 3C 4㎟) 신설 및 철거 70m 등	2,784
2	실내체육관 2-1 ~ 2-4문 노후 등기구 교체공사		- 실내체육관 노후 등기구 교체 □LED등기구(D/L 6W) 168개 설치 □등기구(전구형) 168개 철거 등	15,591
3	중기소업 전기실 앞 투광기 설치공사		- 야간 통행안전을 위한 등기구 신설 □LED투광기 설치 2개 □1종금속제가요전선관(16C) 24m 설치 □절연전선(HFIX 2.5㎟) 90m 설치 등	1,067
4	제1수영장, 주경기장, 공원등 노후 분전반 교체공사	<주경기장 발전기실>	- 안전사고 우려 노후 분전반 교체 □분전반 5면 설치 □분전반 5면 철거 □내부 배선 정리 등 - 주경기장 발전기실 □LB-1 (DOOR 및 속판 교체) - 제1수영장 □L-R, L1-C (DOOR 및 속판 교체), L1-1 (속판 교체) - 공원등 분전반 교체	5,156
		<제1수영장>
		<공원등>
5	탄천포지(원예장) 전등 보수공사		- 조도 저하 노후 전등 및 전열 교체 □LED평판(1,200×300) 11개 교체 □LED등기구(D/L 15W) 2개 교체 □콘센트 2개 교체 등	1,584
6	제1수영장 2~3F 계단 전등 보수공사		- 2~3F 계단 등기구 설치 □LED 등기구(18W 직부등) 3개 설치 □등기구(직부등) 2개 철거 □전선관 31m, 절연전선 90m 등	1,452
7	골프연습장 탈의실 전열 신설공사		- 탈의실 전열 신설 □콘센트 1개 설치 □1종금속제가요전선관(16C) 11m 설치 □절연전선(HFIX 4㎟) 28m 설치 등	508
8	올림픽전시관 공조실 전등 보수공사		- 조도저하로 인한 전등 교체 □레이스웨이(110×50) 11m 설치 □절연전선 28m 설치 □LED등기구(13W, 레이스웨이) 3개 설치 □등기구 철거 2개 등	1,054
9	제1수영장 여자샤워실 탈수기 전열 설치공사		- 콘센트 누전 우려 부적합 사용 시설 정비 (멀티탭 사용 중) □콘센트(방우형) 1개 설치 □경질비닐전선관(16C) 20m 설치 □절연전선(HFIX 4㎟) 20m 설치 등	437
합 계				29,633

3		조치계획

❍ ‘20년 잠실종합운동장 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시행하고, 추후 정산하고자 함

- 개략 공사비 : 29,633천원

❍ 노후 분전반 교체 및 전등 설치․보수에 소요되는 자재는 본 공사 낙찰차액을 활용하여 구매, 공사용 자재로 지급

- 관급자재 : 24,000천원(LED등기구 : 1,500천원 , 분전반 22,500천원)

붙임  2차 작업지시 내역서 1부.  끝.