물순환연구과 현장 플랜트 주간점검 일지

결재	주무관	물순환연구과장
	이광섭	04/20 이태일

기간: 2020 년 4 월 13 일 ~ 4 월 17 일

1. 중랑물재생센터 및 난지물재생센터 內

점검대상	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
하수 악취처리장치 (중랑센터)	기계설비의 파손 및 오작동 여부	이 상 없 음
	교반기 및 감속기 정상가동 여부	이 상 없 음
	각 밸브의 정상가동 여부	이 상 없 음
	각 펌프의 정상가동 여부	이 상 없 음
	인버터의 정상가동 여부	이 상 없 음
	전기도선의 과열 및 손상여부	이 상 없 음
하수 고도처리장치 (중랑센터)	기계설비의 파손 및 오작동 여부	이 상 없 음
	각 배관의 누수 및 파손이상 유무	이 상 없 음
	유량계의 정상가동 여부	이 상 없 음
	송풍기의 정상가동 여부	이 상 없 음
	슬러지 수집기의 정상가동 여부	이 상 없 음
	교반기 및 감속기 정상가동 여부	이 상 없 음
	각 밸브의 정상가동 여부	이 상 없 음
	원수 유입펌프의 정상가동 여부	이 상 없 음
	내부 반송펌프의 정상가동 여부	이 상 없 음
	외부 반송펌프의 정상가동 여부	이 상 없 음
	일차 슬러지 순환 펌프 상태	이 상 없 음
	현장 유입수 펌프 상태	이 상 없 음
	소화기 정위치 및 작동여부	이 상 없 음
	전기도선의 과열 및 손상여부	이 상 없 음
	배전반 차단기 및 계기 상태	이 상 없 음
	인버터의 정상가동 여부	이 상 없 음
	타이머 정상작동 여부	이 상 없 음
작업 내용
측정 및 채수	* 하수악취처리장치를 이용한 황화수소, 암모니아 측정 및 시료주입 여부 확인 * 하수고도처리장치 플랜트 및 현장 채수 및 실험실 분석 휴대용분석기 이용한 수온, DO, PH 측정 : 플랜트 및 현장
특이사항

점검대상	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
하수 인회수 장치 (난지센터) ※운휴중	각 배관의 누수 및 파손이상 유무	이 상 없 음
	교반기 및 감속기 정상가동 여부	이 상 없 음
	각 밸브의 정상가동 여부	이 상 없 음
	원수 유입펌프의 정상가동 여부	이 상 없 음
	내부 반송펌프의 정상가동 여부	이 상 없 음
	외부 반송펌프의 정상가동 여부	이 상 없 음
	현장 유입수 펌프 상태	이 상 없 음
	전기도선의 과열 및 손상여부	이 상 없 음
	배전반 차단기 및 계기 상태	이 상 없 음
	인버터의 정상가동 여부	이 상 없 음
	타이머 정상작동 여부	이 상 없 음
	수질측정기 정상 여부	이 상 없 음
	약품주입 장치 정상가동 여부	이 상 없 음
하수슬러지감량화장치 (중랑센터)	각 배관의 누수 및 파손이상 유무	이 상 없 음
	교반기 및 감속기 정상가동 여부	이 상 없 음
	각 밸브의 정상가동 여부	이 상 없 음
	현장 유입수 펌프 상태	이 상 없 음
	배전반 차단기 및 계기 상태	이 상 없 음
	솔레노이드밸브의 정상작동 여부	이 상 없 음
	에어 콤퓨레서의 정상가동 여부	이 상 없 음
	전기도선의 과열 및 손상여부	이 상 없 음
	기계설비의 파손 및 오작동 여부	이 상 없 음
	배출수 펌프 정상가동 여부	이 상 없 음
	자흡식 펌프의 정상 가동 여부	이 상 없 음
	가스분석기의 상태	이 상 없 음
	소화조 상태	이 상 없 음
작업 내용
측정 및 채수
특이사항