문서번호	기반시설과-1309
결재일자	2020.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
안기정	라철흠	04/20 전영주

한강 물놀이형 수경시설 수질검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

한강 물놀이형 수경시설 수질검사 계획

2020년 물놀이형 수경시설의 수질관리를 위하여 ｢먹는물 수질검사기관｣에  검사의뢰 함으로써 수질관리기준에 적합하게 운영하고자 함.

□ 관련근거

○ 물환경보전법 제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

○ 물환경보전법 시행규칙 제89조의3(물놀이형 수경시설의 수질관리 기준)

□ 물놀이형 수경시설 신고 현황

구 분	난지 거울분수	피아노물길	물빛광장
시설종류	바닥분수	실개천형	바닥분수
시설 설치일	2010.6.30	2010.5.31	2010.5.31
용수종류	상수도	지하수	지하수
저류조 용량(㎥)	1,076	144	509
소독방법	고체염소 투여	고체염소 투여	고체염소 투여

□ 수질검사 기준

○ 측정항목별 수질 기준

검사항목	수소이온농도(pH)	탁도	대장균(개체수/100mL)	유리잔류염소
수질기준	5.8 ～ 8.6	4NTU 이하	200미만	0.4 ～ 4.0mg/L

○ 검사 방법 및 주기

- 검사방법 : 먹는물 수질검사기관에서 환경오염공정시험기준에 따라 검사

- 검사주기 : 월 2회

□ 세부 추진계획

○ 검사기간 : 2020. 5월 ~ 10월(6개월간)

○ 검사대상 : 4개소(난지거울분수, 여의도 피아노물길․물빛광장, 뚝섬 음악분수)

※ 뚝섬 음악분수는 울타리가 설치되어 물놀이형 수경시설에서 제외 되었으나 시민편의를 위하여 물놀이형 수경시설에 준하여 수질분석 및 관리

○ 검사방법 : 먹는 물 관리법에 의해 지자체에 등록된 민간 수질검사기관에 검사의뢰

※ 검사의뢰 사유 : 잔류염소는 즉시 분석(보관 안됨)항목으로 등록된 검사기관에서 검사가능

○ 소요예산 : 총 8,567천원

- 산출기초 : 1,427,800원/월×6월=8,566,800원

- 지출방법 : 소액이므로 검사 후 월단위 금액 일상경비로 지출

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 물놀이형 수경시설의 수질 기준 및 관리 기준 1부.  끝.