코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 자체 계획 변경 보고

1. 재난대응과-2660(2020.4.10.)호 『2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림』과 관련 입니다.

2. 2020년 상반기(해빙기대비) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 자체 계획을 다음과 같이 변경·수립하여 시행 하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 4. 27. ~ 5. 15. (기간중 9일)

※ 당일상황에 따라 조사일정 및 조사인원 등 탄력적 운용 가능

※ 3팀 조사일정 변경 〔붙임 3 참조〕

※ 4~5월 중 일제조사 미실시 월은 정기조사 실시

구 분	1팀	2팀	3팀
일제조사	5월	5월	4월
정기조사	4월	4월	5월

나. 조사대상 : 총 443개소

※ 소방용수시설(공설) 418 (소화전 417, 저수조1), 비상소화장치 19, 비상소방용수 6

다. 조사내용

1) 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m이내 주·정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지·제거 등 환경정리 병행 실시

2) 노후소화전(1990.1.1. 이전) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류〔붙임4 sheet 7〕

3) 소화전 뚜껑 현황조사〔붙임 4 sheet 12〕

4) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 또는 주차구획선 내 용수시설 여부 확인[붙임 7]

5) 소방용수시설 조사 중 표찰 발견 즉시 결과보고[붙임 8]

6) 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태 확인〔붙임 9〕

7) (불량맨홀)뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등〔붙임 10〕

3. 행정사항

가. 조사일정 등 계획보고 : 2020. 4. 13. (월) 한〔붙임 3〕

나. 결과보고 : 2020. 5. 22. (금) 한〔붙임 4,5,6,7,9,10〕

다. 각 부서장은 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저〔붙임2 활용〕

라. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 및 붙임5, 붙임9 현황사진 첨부 철저

⇨ 조사 시 전 대상 사진 필히 촬영

마. 당번근무자 오전 일제조사(출장조치), 비번근무자 출동대기(초과근무) - 4시간 이내

바. 조사 시 복장(활동복, 기동복, 기동모 등) 및 개인위생물품(마스크, 장갑) 착용을 철저히 하여주시고, 고장 소방용수시설 발견 시 즉시 보고 바랍니다.

붙임  1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 1부.

2. 교육자료 2부.

3. 조사일정 (청량리) 1부.

4. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수 일제조사 결과 (청량리) 1부.

5. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식 (청량리) 1부.

6. 2020년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식 (청량리) 1부.

7. 주차구획선 구획 (청량리) 1부.

8. 표찰 발견 보고 (청량리) 1부.

9. 노면표시 및 태양광조명블럭 결과보고 (청량리) 1부.

10. 불량맨홀 조사양식 (청량리) 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	권순영		3팀장	김욱		119안전센터장	04/22 강미행
협조자
시행	청량리119안전센터-1647	(		)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299 (청량리동)	/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/	ksy0211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)