문서번호	교통운영과-6651
결재일자	2020.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		代고광호	04/22 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[은평구 통일로(불광역~녹번역)]

2020.  4.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

은평구 통일로(불광역 ~ 녹번역)상 기존 지점안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 은평구(교통행정과–19688)

○ 요청일시 : 2020. 4. 6.

○ 요청내용

- 은평구 통일로(불광역 ~ 녹번역)상 15개소 기존 지점 안내표지를 도로명     안내 표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 15개소(방향표지- 단면 6개소, 양면 9개소) 24면

불광역

녹번역

통일로

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

○ 검토결과 : 붙임 참조

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 은평구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

-「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력여부를 확인하시기 바람.

-  주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비요망.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는    공문으로 문의

붙임 : 은평구 통일로(불광역~녹번역) 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 은평구 통일로(불광역~녹번역) 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		은평구 작성 문안(안)
1				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(도로표지 제작·설치 관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 시도 노선번호(20번) 미 표기 ○ 방향예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(150m → 180m)로 표기. ○ 도로표지 일부를 가리는 은행나무 가지 정비 필요.
2 (상 : 앞면 하 : 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 시도 노선번호(20번) 미 표기 ○ 도로명 도로표지 설치시 하단 차량용 도로명판(불광로)은 관리부서와 협의하여 이설여부 검토 필요함.
3 (상 : 앞면 하 : 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 국도 노선번호(1번), 시도 노선번호(20번) 미 표기 ○ 통일로 영문(Tongi-ro → Tongil-ro) 로 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		은평구 작성 문안(안)
4 (상 : 앞면 하 : 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 국도 노선번호(1번), 시도 노선번호(21번) 미 표기 ○ 통일로 영문(Tongi-ro → Tongil-ro) 로 표기
5 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 시도 노선번호(20번) 미 표기
6				검토결과 반영
	검토결과	○ 시도 노선번호(20번) 미 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		은평구 작성 문안(안)
7				검토결과 반영
	검토결과	○ 시도 노선번호(20번) 미 표기
8 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 시도 노선번호(20번) 미 표기
9 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 시도 노선번호(20번) 미 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		은평구 작성 문안(안)
10				검토결과 반영
	검토결과	○ 시도 노선번호(20번) 미 표기
11 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				검토결과 반영
	검토결과	○ 뒷면 : 직진방향 ‘불광역’ → ‘연신내역’ 표기하여 건너편 도로표지 안내지명 일치 필요함.
12
	검토결과	○ 직진방향 홍은사거리 앞 시도 노선번호 30번(자동차전용도로) 표기 ○ 방향예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(150m → 110m)로 표기.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		은평구 작성 문안(안)
13 (상 : 앞면 하 : 뒷면)				검토결과 반영
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 앞면 : 도로명표지 상단 중앙에 노선유도표지(시도 자동차전용도로 30번) 표기
14 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				검토결과 반영
	검토결과	○ 뒷면 : 도로명표지 상단 중앙에 노선유도표지(시도 자동차전용도로 30번) 표기
15				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(150m → 220m)로 표기.