문서번호	도로보수과-2121
결재일자	2020.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	04/23 이수범
협조	주무관		이장환
	주무관		최우람

도로굴착신청 현장조사서-상수16

2020. 4

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(시설관리과)(윤혜정)
굴착 위치			동대문구 회기동 105-8 ~ 회기동 103-46
굴착 목적			2019년 전농1동외 7개동 상수도공사(노후관정비 회기동 105-8~ 103-46)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.3~3.5	240	564	상수도공사 규격(D=300mm, H=1.2m) (공사기간 : 3.02~5.31)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	120	144
		절삭 포장	3.5	120	420
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	1. 편도2차로중 2차로 회기역방향(2019년 행정2부시장 방침 제192호에 따른 공사임.) 2. 당초3/02~5/31에서 4/27~7/30 공사기간 변경필요.(굴착공사 시기 5월말 예정) 3. 관로주변 충분한 다짐작업 및 임시포장후 차로단위포장공사 필요. 4. 굴착시작부 노후포장공사 병행공사임을 담당자 협의 필요.

D=300mm, L=120m

위 치 : 회기로(회기로128-1 ~ 회기로138)

2020. 4. 23

보 고 자  실무관 정 원 근