문서번호	교통운영과-6867
결재일자	2020.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		代고광호	04/27 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[중랑구 용마산로 신내역, 신내차량기지 주변 등]

2020.  4.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

중랑구 용마산로 신내역 주변 등 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 중랑구 (교통행정과–26190)

○ 요청일시 : 2020. 4. 6.

○ 요청내용

-	중랑구 용마산로 신내역 주변 등 25개소(신설9개소 포함) 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 25개소(방향표지- 단면11개소, 양면14개소) 39면

1. 위치 : 신내역 주변(5개소)	2. 위치 : 신내차량기지 앞(3개소)
3. 위치 : 신내 데시앙아파트 정문앞 (2개소)	4. 능산삼거리 (10개소)

5. 위치 : 양원지구내 회전교차로 주변(3개소)	6. 위치 : 송곡여자고교 앞(2개소)

□ 검토 관련 규정

○ 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 중랑구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부 확인 하고.

-  지점안내표지를 도로명 안내표지로 교체는 주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자가 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비하고,

그리고 도로표지 설치와 교통소통 시기가 일치되도록 하여 도로이용자의 불편이 없도록 추진할 것

- 기존 도로표지를 2방향표지에서 3방향으로 안내할 경우 도로표지판, 지주 등 안전성 여부 등 사전 검토 필요하다고 사료됨.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는     공문으로 문의

붙임 : 중랑구 용마산로 신내역 주변 등 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 중랑구 용마산로 신내역 주변 등 도로표지 문안검토 결과

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
1신내 역 사거리	1-1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					구 작성문안 적정
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 앞면 : 안내지명은 방향별 1개 표기로 기 안내지명 ‘중랑구청’ 표기
	1-2 (상: 앞면 하: 뒷면)
		검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기로 기 안내지명 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	1-3 (상: 앞면 하: 뒷면				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 연번 1-2번과 동일

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
1 신내역 사거리	1-4 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 뒷면 : 안내지명은 방향별 1개 표기로 기 안내지명 ‘중랑구청’ 표기
	1-5
		검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기로 기 안내지명 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
3신내데시앙@정문앞	3-1				구 작성문안 적정
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
	3-2				검토결과 반영
		검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기로 기 안내지명 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
2신내 차량기지	2-1 (상: 앞면 하: 뒷면)	신설			검토결과 반영
		신설			검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 뒷면 : 연계성 등 고려 ‘신내IC’ → ‘신내역’ 으로 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	2-2	신설			검토결과 반영
		검토결과	○ 연번 2-1번과 동일
	2-3 (상: 앞면 하: 뒷면)	신설			검토결과 반영
		신설			검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 연계성 등 고려 ‘신내IC’ → ‘신내역’ 으로 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
4 능산 삼거리	4-1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 안내지명은 방향별 1개 표기로 기 안내지명 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	4-2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 안내지명은 방향별 1개 표기토록 되는데 기 안내지명 고려 표기할 경우 시인성과 판독성 저해되지 않도록 표기 ○ 뒷면 : 주변 도로표지와 안내방향 혼선으로 미표기 검토 필요함.
	4-3 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 신내IC 방향 : 도로명 화살표 앞 고속국도 노선번호(100번) 표기 ○ 뒷면 : 안내지명은 방향별 1개 표기로 연계성 등 고려 ‘중랑구청’으 로 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
4 능산 삼거리	4-4 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기로 기 안내지명 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	4-5 (상: 앞면 하: 뒷면)	신설			검토결과 반영
		신설			검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 안내지명은 방향별 1개 표기로 연계성 등 고려 ‘중랑구청’ 표기 ○ 신내IC 방향 : 도로명 화살표 앞 고속국도 노선번호(100번) 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	4-6 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토 결과 반영
					검토 결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 도로명표지 상단중앙에 노선유도표지(고속국도 100번) 표기. ○ 안내지명은 방향별 1개 표기토록 되는데 기 안내지명 고려 표기 할 경우 시인성과 판독성 저해되지 않도록 표기토록 검토 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
4 능산 삼거리	4-7				검토결과 반영
		검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기토록 되는데 기 안내지명 고려 표기 할 경우 시인성과 판독성 저해되지 않도록 표기토록 검토 ○ 도로명표지 상단중앙에 노선유도표지(고속국도 100번) 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	4-8 (상: 앞면 하: 뒷면)	신설			구 작성문안 적정
		신설			검토결과 반영
		검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기로 연계성 고려 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	4-9	신설			검토결과 반영
		검토결과	○ 안내지명은 방향별 1개 표기로 연계성 고려 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
4 능산 삼거리	4- 10	신설			검토결과 반영
		신설			구 작성문안 적정
		검토결과	○ 앞면 : 안내지명은 방향별 1개 표기로 연계성 고려 ‘중랑구청’ 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
5. 양원지구내 회전교차로	5-1	신설			구 작성문안 적정
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
	5-2	신설			구 작성문안 적정
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)
	5-3	신설			구 작성문안 적정
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조)

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
6송곡 여자고교 앞	6-1	신설			검토 결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
	6-2	신설			검토 결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) - 주변 연계성 등 고려 ‘신내IC’ → ‘신내역’ 으로 표기 ○ 도로명 앞 화살표 위치 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)