문서번호	공원운영과-6603
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장	중부공원녹지사업소장
양예지	이무림	이인수	04/28 박미애
협 조
	시설과장		김재균
	주무관		김정중

2020년 중랑캠핑숲 수경시설 운영·관리계획

2020. 4.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

2020년 중랑캠핑숲 수경시설 운영·관리계획

중랑캠핑숲 수경시설에 대한 운영·관리계획을 수립하여 시민들이 안전하고 쾌적하게 즐길 수 있는 친수공간을 조성하고자 함

Ⅰ		관련근거

▢「물환경보전법」제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

▢「물환경보전법 시행규칙」제89조의2 및 제89조의3

❍ 물놀이형 수경시설 수질기준 및 관리기준(별표19의2)

▢ 물놀이형 수경시설 운영관리 가이드라인(2019.12, 환경부)

Ⅱ		시설현황

▢ 시 설 명: 물놀이형 수경시설(물놀이장, 바닥분수)

▢ 위     치: 중랑구 망우동 56일대(중랑캠핑숲 잔디광장 옆)

▢ 면     적: 총 481㎡(물놀이장 381㎡, 바닥분수 100㎡)

▢ 주요시설

연번	시설종류	주 요 시 설	기타
1	물놀이장	동물나라 조합놀이대 1개소, 워터드롭 1개소, 워터터널 3개소, 야자수버켓 1개소, 워터샤워(선) 1개소, 워터샤워(클라우드) 1개소, 기린밴치 1개소, 악어착시 1개소 등
2	바닥분수	수중모터 7대, 노즐 29개, 저류조 28.5㎡ 등

▢ 현황사진

물놀이장		바닥분수

Ⅲ		운영계획

▢ 코로나19 대응 관련 운영기간 조정[조경과-5819(2020. 4. 20.)호 관련]

❍ 조정대상: 공원, 가로변 내 물놀이형(접촉형) 수경시설

❍ 조정내용: 상황 종료시까지 시설가동 보류

❍ 조정배경

- 코로나19 장기화에 따른 사회적 거리두기와 생활방역 실천

- 밀접접촉이 발생하는 물놀이로 인한 감염위험성 차단 필요

▢ 운영개요

구 분	가동기간	가동횟수/일	가동시간	이용대상	이용방법	비고
바닥분수	상황종료시 ~9.30.	6회 (30~40분/회)	11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00	제한없음	무료 ※ 동시 가동시 당일 선착순 입장 (최대150명)
물놀이장	7.1.~8.31. ※ 7월 이전 상황종료시			제한없음 (단, 7세미만 보호자 동반 이용)

▢ 운영방법

❍ 매주 월요일 휴관(시설물 점검 및 정비, 대청소 등)

❍ 에너지 상황, 기상상황 및 가동시기 등에 따라 가동시간 탄력적 운영

❍ 태풍, 강우시 미운영 ※ 물놀이장은 기후, 이용현황 등을 고려 연장운영 검토

Ⅳ		세부운영계획

▢ 운영관리 계획

❍ 관리인원: 총6명/일

❍ 관리방법: 사업소 직영관리(안전관리용원은 용역업체 의뢰)

❍ 관리내용

- 물놀이장 안전관리, 이용객 통제, 이용수칙 준수여부 감시

- 안전사고 발생시 응급조치 및 상황보고 등

- 물놀이장 운영 전·후 시설물 청소 등 환경정비 실시

❍ 세부 관리인원

- 안전요원: 3명(해당 자격증 소지자)

□ 「어린이놀이시설 안전관리법 시행령」제16조의 2에 의거

- 청소요원: 2명(중랑캠핑숲 공무직 근로자)

- 지원요원: 1명(중랑캠핑숲 자체시설경비요원)

▢ 안전관리 계획

❍ 물놀이장 안전요원 배치

- 배치인원: 3명/일

- 배치시간: 10:00 ~ 18:00(8시간)

□ 가동시간 전·후 물놀이장 시설점검 및 주변 정리

- 자격요건: 어린이놀이시설 안전관리법 시행규칙」제16조의 2에 의거, 일정 자격요건을

갖춘 사람(수상안전 및 인명구조요원 자격증, 심폐소생술교육 8시간 이수 등)

- 근무일지작성: 서식 별도첨부(붙임2 참조)

【안전관리요원 주요임무】

▪ 물놀이장 안전사고 예방을 위한 예찰, 이용객 통제 등 안전관리

▪ 도난 등 범죄행위 예방을 위한 지속적인 순찰 실시 등 치안관리

▪ 안전사고 발생시 응급조치 및 상황보고(중랑캠핑숲 관리소)

▪ 깨끗한 수질관리를 위한 이용객 소지품 통제(외부신발, 음식물) 등 질서유지

❍ 물놀이장 안전수칙 등 안내문 게시

- 게시방법: 안내판 설치, 현수막 게첨

- 게시수량: 안내판 2개소(이용안내문), 현수막 2개소(안전수칙 보강 안내)

- 안내내용: 별도첨부(붙임3 참조)

❍ 안전용 비상구급함 비치

- 구급약품: 소독약, 지혈제, 붕대, 밴드, 파스 등 외상치료 위주 약품

- 비치장소: 공원 관리사무소 1층(물놀이장 30미터 이내)

❍ 안전관리요원 물품 확보

- 개인물품: 근무복(형광조끼), 모자, 휘슬

- 기타 운영물품: 메가폰, 파라솔(그늘막)

❍ 안전사고 발생을 대비한 영조물배상책임보험 가입

- 공제등록기간: 2020. 1. 1. ~ 12. 31.

- 보장범위: 2억(대인피해) / 2천만원(대물피해)

- 가입기관: 한국지방재정공제회

▢ 수질관리계획

❍ 수질검사 시행

- 관련근거: 물환경보전법 제61조의2 및 동법 시행규칙 제89조의 2, 3

- 검사항목 및 기준

측정항목	수소이온농도	탁도	대장균	유리잔류염소
수질기준	5.8~8.6	4NTU이하	200개체수/100mL 미만	0.4~4.0mg/L (염소소독시)

- 검사기간: 가동 개시일 기준으로 15일마다 1회 이상 실시

- 검사방법: 수질검사기관에 의뢰하여 현장 시료채취 후 검사

- 수질기준 초과시 조치 방안

시설개방중지	⇒	소독 또는 청소·용수 교체	⇒	수질 재검사	⇒	수질기준 충족 시 시설 재개방

❍ 운영기간 중 주기적인 시설 및 안전점검

관리분야	관리기준	비고
수심 30㎝이하 유지 부유물· 침전물 점검, 제거	수시
설비 등 안전점검	월1회
저류조 청소 / 여과기 통과	주1회/일1회 이상

❍ 물놀이장 및 바닥분수 저수조 청소 시행

- 물놀이장: 운영종료 및 배수 후 매일 바닥청소 실시(별도 저수조 없음)

- 바닥분수: 저수조 청소 전문업체 의뢰 주 1회 이상 청소 실시

□ 저수조 용수는 매일 새로 교체하여 청결한 수질 제공

▢ 기타사항

❍ 시설 내 동시 수용인원, 수질검사 결과 등 공원이용시민 안내

❍ 물놀이장 운영일지 작성 및 사고발생시 즉시 보고

- 안전사고 조치메뉴얼: 별도첨부(붙임4 참조)

❍ 물놀이장 시설 이상 발생 즉시 담당부서 보고 및 조치

- 물놀이장 개장 초기 3일간 업체 상주하여 이상유무 모니터링 실시

❍ 기타 시설물 관리 철저

- 물놀이장 개장 전·후 바닥청소 및 주변 부대시설 정리 철저

- 기기고장 및 수질오염 예방을 위해 소지품 통제(음식물, 장난감 등)

Ⅴ		소요예산

▢ 소요예산: ********************************

❍ 물놀이장 안전요원 용역 시행: ********

- *******************************************************

❍ 바닥분수 저수조 청소 수수료 지급: *******

❍ 물놀이장 및 바닥분수 수질검사 수수료 지급: *******

❍ 물놀이장 안전물품 구매: *******

- 구급함, 안전요원 근무복, 확성기, 호루라기 등 운영물품

Ⅵ		행정사항

▢ 시설물 안전점검 및 시운전 실시

구 분	일 시	내 용	비 고
물놀이장	코로나19 상황종료 시기에 따른 가동개시일 5일 전	주요시설 점검 및 기기 작동방법 교육(중랑캠핑숲), 필요시 보완조치
바닥분수

▢ 사고발생시 신속한 응급출동을 위한 사전 협조(→중랑소방서 구급대)

▢ 운영기간 연장시 추가인력 및 예산확보 등 필요

▢ 물놀이형 수경시설 관리카드(붙임5) 제출: 한강유역환경청

❍ 수질기준을 초과 시 보고(초과확인일부터 14일 이내)

❍ ’20년 운영기간 중 수질검사 결과(2021년 1월 30일까지)

붙임  1. 시간대별 수경시설 운영계획. 1부.

2. 물놀이장 근무일지 1부.

3. 수경시설 이용안내판 디자인(안) 1부.

4. 안전사고 조치 매뉴얼 1부.

5. 물놀이형 수경시설의 수질기준 및 관리기준 1부.

6. 물놀이형 수경시설 관리카드 1부.  끝.