문서번호	시설관리과-7671
결재일자	2020.4.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
나용택	박미영	04/29 이승완
협 조

단절관 정비 확인굴착 계획보고

2020. 4.

북부수도사업소

(시설관리과)

단절관 정비 확인굴착 계획보고

미아동 460-110번지 단절관을 순환관망으로 정비 시 주변 지하시설물 파악을 위한 확인굴착 계획을 보고 드림.

□ 보고내용

❍ 위    치 : ********************

❍ 내    용 : 지하매설물 파악을 위한 확인굴착

❍ 추진경위

- 2019. 8. : 미아동 460-110번지 신축공사 터파기 중 사유지 내 상수도관이              발견되어 이설 요청(수용가)

- 2019. 8. : 사유지내 상수도관 절관 공사 시행(D=300mm, L=60m)

※ 보도상 장애물로 이설공사 불가, 간선도로 굴착 승인 필요

- 2020. 1. : 간선도로 기간 조정 요청

- 2020. 4. 27. : 미아동 460-110번지 신축건물 인입 상수도관 공사 신청

❍ 신축건물 인입상수도관 연결(D=50㎜, L=5m) 및 원활한 순환배관을 위해 단절된 배수관을 간선도로 상에 부설하고 사전에 지장물 등 확인 굴착이 필요함.

□ 조치의견

❍ 순환관망 형성 및 신축건물의 원활한 급수를 위한 배수관 부설공사 전 지하매설물 파악을 위해 공사의 시급성을 감안 「2019년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속계약)」 연간단가 업체에 작업 지시하여 추후 정산 시행하고자 함.

- 공사개요 : 확인굴착 3개소(2m×2m)

- 공사기간 : 2020. 5. 4. ~ 5. 8.

- 소요예산 : *****************

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

붙임  위치도 1부.  끝.