문서번호	도시철도토목부-4772
결재일자	2020.5.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
장대성		임병길	05/04 정대현
협 조
	주무관			정병구

2020년 5월 공사관리관 안전점검 추진계획 보고

2020. 5.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

2020년 5월 공사관리관 안전점검 추진계획 보고

우리본부에서 공사관리관의 현장 안전현황 파악 및 안전 관심도 증대를 위해 추진 중인 “공사관리관 안전점검”과 관련 우리부 공사장(3개소)에 대해 2020년 5월 자체 안전점검 계획을 수립하여 시행코자 함.

□ 추진근거

○ 본부 “안전하고 품질높은 현장관리 계획”【안전관리과-1254(‘20.2.10.)】

○ 공사관리관 안전점검 시행 요청【안전관리과-1767(‘20.2.19.)】

□ ‘20년 5월 안전점검 계획

○ 점검일시 : ‘20. 5.12.(화) ~ 5.13.(수)

○ 점검대상 : 3개 공사장

- 하남선 1-1공구, 진접선 1공구, 진접선 2공구

○ 점검방법 : 외부전문가 합동점검 1회

- 외부전문가(구조, 토질, 안전, 퇴직공무원 등)와 합동점검 1회 실시

○ 점 검 자 : 외부전문가, 공사관리관, 건설사업관리단, 시공사

구 분	점 검 일	점 검 자	비 고
하남선 1-1공구	‘20.5.12	********************
진접선 1공구	‘20.5.13	*****************
진접선 2공구	‘20.5.13	******************

○ 중점 점검사항

- 화재예방 중점 검검

․ 용접작업구간 소화기 비치 및 불티비산방지시설 설치여부

․ 작업전 주변 가연성 물질 사전 제거여부

․ 소화기 비치 및 정기점검 실시 여부

․ 현장내 흡연구역 설정 여부 등

- 가스폭발 예방 점검

․ 가스용접기 게이지 파손 및 호스 접속상태(전용밴드/클립) 점검

․ 가스용접기 호스 균열, 운반도구 사용 유무, 전도방지 상태 점검

․ 작업구간 소화기 비치 및 불꽃 방지시설 설치 유무

․ 고압용기(LPG, 아세틸렌, 산소 등) 실병 및 공병 구분 보관실태

- 가설구조물(흙막이, 동바리, 비계) 자재관리 및 설치상태 점검

․ 설계도서와 현장 시공상태 일치여부 등 확인

- 위험공종 사전허가제 시행여부

․ 철골구조물 설치 및 해체

․ 4.2m 이상 동바리 및 비계의 조립 및 해체

․ 타워크레인 설치 및 해체

․ 고소작업(철골구조 5m이상, 비계․동바리 3m이상)

․ 2m이상 콘크리트 구조물 철거

- 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

․ 시공계획서, 시공상세도를 작성하지 않거나 감리단의 승인 없이 시공한 사례

․ 시공계획서 상의 공정과 같이 시행 여부 (공정표 수정 여부 확인)

․ 주요공정의 시공절차 및 방법, 주요장비, 자재 및 인력동원 계획 확인

․ 품질 및 안전관리대책 시행여부

- 안전관리계획서(유해위험방지계획서) 작성 및 승인 이행 여부

․ 계획서에 따라 각종 안전시설 설치 및 정기점검 시행여부 점검

- 비상연락체계 수립 여부 등

□ 행정사항

○ 5월 안전점검 시행계획 알림 (도철토목부→안전관리과)

○ 안전점검 지적사항에 대한 처리

- 안전점검 지적사항에 대한 점검결과 제출 (‘20.5.20까지)

○ 외부전문가 수당지급(계좌입금)

- 소요예산 : 금660,000원(220,000원×3인)

- 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도 건설, 도시철도 건설관리, 도시철도품질향상관리, 일반운영비, 사무관리비

붙임   공사관리관 점검결과 제출양식 각 1부.  끝.