문서번호	기전과-2300
결재일자	2020.5.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		오준식	05/04 代이우승
협 조
	주무관			문준호

도로터널 방재시설 자체점검 추진계획

2020. 5.

성동도로사업소

(기전과)

도로터널 방재시설 자체점검 추진계획

관내 도로터널 시설물에 대한 사고예방 및 비상시 초기대응으로 사고 확산 방지를 위해 방재시설 자체점검을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

▢ 2020년 도로터널 자체점검 계획 수립 및 시행

(도로시설과-4320, 2020.4.17.)

2		시 설 현 황

연번	시설명	연장(m)	연장등급	소화기	CCTV	재방송	UPS
1	금호터널	320	4	34	12	1	-
2	옥수터널	165	4	16	8	-	-
3	무지개터널	255	4	34	6	-	1

※ 연장별 방재설비 설치기준(도로터널 방재시설 설치 및 관리지침)

- 연장 500m 미만(4등급) : 소화기

3		점 검 개 요

▢ 점검기간 : 2020. 5. 11.(월) ~ 5. 12.(화)

▢ 점 검 자 : *** 외 5명

○ 기전상황실 4명, 기전시설물 담당 2명

▢ 점검사항

○ 소화설비

- 소화기함 파손여부 및 설치위치 적정여부

- 소화약제 충전상태 여부 등

○ 경보설비

- 라디오, DMB 등 재방송설비 수신상태

- 터널 내 비상벨 정상 작동여부

- 터널 내 CCTV 작동 및 수신상태 확인 등

○ 피난대피설비

- 무정전 전원설비에 의한 비상조명등 작동여부 등

▢ 점검방법

○ 점검표(붙임1)에 의거 사업소 자체인력을 활용하여 점검실시

▢ 조치계획

○ 경미한 사항 : 현장 조치 및 자체보수반 정비

○ 중대한 사항 : 개선계획 수립 후 도로기전시설물 유지보수 연간단가 작업지시

4		행 정 사 항

○ ’20.5.29.한 정비 완료 및 필요 예산 재배정 요청(도로시설과)

붙임  도로터널 방재시설 점검표 1부.  끝.