문서번호	산지방재과-4816
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		사면정비팀장	산지방재과장
최서영		편병률	05/06 장상규
협 조

사방댐 준설비 요청에 대한 조치계획

2020. 5.

푸른도시국

(산지방재과)

사방댐 준설비 요청에 대한 조치계획

사방댐 기능을 유자하기 위해 사방댐 내 퇴적된 토석류를 제거하고자 사방댐 준설 예산 요청한 사항에 대해 조치계획을 보고 드림.

□ 사방댐 관리 개요

❍ 관리대상 : 총 205개

❍ 관리내용 : 사방댐 내 퇴적된 토석 및 유목 등 제거

❍ 예 산 액 : 27,000천원 (국비18,900천원, 시비 8,100천원)

□ 추 진 경 위

❍ ’20. 3.19. : 사방댐 준설 대상지 제출 수요조사 (서울시 → 자치구, 사업소)

❍ ’20. 4.20. : 관악구 사방댐 준설 대상지 제출(공원녹지과-9323호)

❍ ’20. 4.29. : 종로구 사방댐 준설 대상지 제출(공원녹지과-10776호)

□ 사방댐 준설대상지 현장실사

❍ 점검일자 : ’20. 04. 29.(수)

❍ 위    치 : 종로구 구기동 산95-1 등 3개소

❍ 점 검 자 : 사면정비팀장 등 3명, 자치구 담당공무원

❍ 대 상 지

연번	위 치	산이름(속칭)	유 형	시공년도	준설요청 물량(㎥)	비고
1	종로구 구기동 192-1 등 2개소	북한산	콘크리트 전석 등	2014 2015	120㎥	인력운반 (장비진입 불가)
2	관악구 남현동 산95-1	관악산 (수방사 앞 계곡)	콘크리트전석	미 상	100㎥	장비 운반

❍ 점검결과 : 수년동안 지속적인 토사유출 등으로 인하여 토사와 전석이 방수로(월류부)높이까지  퇴적되어 있어 악취 발생 및 집중호우 시 토석류가 하류부로 유출될 경우 집수정 및 하수구 막힘 등으로 침수 우려

□ 조 치 계 획

❍ 집중호우시 토석류가 하류부로 유출되는 것을 방지하고 사방댐의 기능유지를 위해 퇴적된 토석류의 준설이 필요한 바 예산재배정하여 사방시설 유지관리에 만전을 기하고자 함.

❍ 예산 재배정 : 27백만원 (종로구 15백만원, 관악구 12백만원)

구 분	위 치	준설요청 물량(㎥)	요청예산 (천원)	재배정예산 (천원)
계	3개소	220㎥	36,000	27,000
종로구	누상동 산1-3 등 2개소	토사 120㎥	16,000	15,000
관악구	남현동 산95-1	토사 100㎥	20,000	12,000

❍ 예산과목 : 산림안전관리, 산림재해방지, 사방사업 유지관리(사방댐 관리)

□ 행 정 사 항

❍ 현장점검시 필요 경비 지급 : *****

- 현장점검시 사무용품(야장기입 용품등) 및 소모품 구입 등

- 예산과목 : 산림안전관리 산림재해방지 산림내 사면정비 사무관리비

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 사방댐준설 대상지 평가표(종로구, 관악구) 1부.

3. 사방댐 준설대상지 및 예산요청 공문 1부.  끝.