문서번호	교통운영과-7373
결재일자	2020.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		代고광호	05/07 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[양천구 서부트럭터미널 교차로]

2020.  5.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

양천구 서부트럭터미널 교차로 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 재 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 양천구 (교통행정과–25274)

○ 요청일시 : 2020. 4. 13.

○ 요청내용

-	양천구 서부트럭터미널 교차로 등 문안심의 요청 관련 회신(2020.4.3.)한 안내지명 중 ‘신트리공원’ → ‘양천구청’ 으로 지명 변경 요청함.

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 4개소〔방향표지- 양면4개소 중 6면(1,2,4,5,6,7)〕

□ 검토 관련 규정

○ 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 양천구 교통행정과로 통보.

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부 확인 하고.

-  지점안내표지를 도로명 안내표지로 교체는 주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자가 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비할 것

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는     공문으로 문의

붙임 : 양천구 서부트럭터미널 교차로 주변 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 양천구 서부트럭터미널 교차로 주변 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			재검토 개선(안)
	당초 표지 문안		양천구 작성 문안(안)
1.2 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) ○ 앞면/뒷면 : 예고표지와 본표지 안내지명 고려 회전방향 ‘양천구청’ 으로 표기
3(기회신) 4 (뒷면)				검토결과 반영
	검토결과	○ 예고표지와 본표지 안내지명 일치, 근거리 등 고려 직진방향 ‘양천구청’ → ‘신트리공원’ 으로 표기
5.6 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 앞면/뒷면 : 예고표지와 본표지 안내지명 고려 회전방향 ‘양천구청’ 으로 표기

연번	현 황			재검토 개선(안)
	당초 표지 문안		양천구 작성 문안(안)
7 (앞면) 8 (기회신)				검토 결과 반영
	검토결과	○ 예고표지와 본표지 안내지명 일치, 근거리 등 고려 직진방향 ‘양천구청’ → ‘신트리공원’ 으로 표기