“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	강북수계 노출 도수관 점검결과 통보

1. 광진구 워커힐 앞 강북수계 노출 도수관 점검결과 아래와 같이 정비 요청사항이 있어 알려드리오니‘20.5월 말까지 안전(보수)조치를 시행하고 결과를 제출하여주시기 바랍니다.

가. 위  치 : (전)구의취수장 ~ 워크힐현대빌 앞

나. 노출관 : 도수관 D=1,650㎜, L=694m(강북→구의,뚝도)

	≪ 보수사항≫
1. 강북 → 구의수계 도수관 - 보온재 녹발생(2개소), 고사덩굴 제거 필요 2. 강북 → 뚝도수계 도수관 - 보온재 파손(2개소), 고사목 제거필요(2개소), 고사덩굴 제거 필요

붙임 : 점검결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김동구		시설과장	代최이영		시설관리부장	05/08 신용철
협조자
시행	시설과-1431	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 57 상수도사업본부 시설안전부 시설관리과	/
전화	3146-1533	/전송	3146-1529	/	kokorando@seoul.go.kr	/	대시민공개