	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축공사장 현장점검 결과보고

1. 관련근거

가. 본부장님 지시사항[2020.5.6.(수) 「건축공사장 현장점검 강화」]

나. 현장대응단-8206(2020.4.30.)호 「(긴급)건축공사장 화재예방 및 현지 확인 철저 지시」

다. 예방과-10498(2020.5.6.)호 「건축공사장 현장점검(2차) 계획 알림」

2. 동대문소방서 관내 건축공사장 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 32개소(양호25개소/불량7개소)

나. 불량대상(7개소)

순번	대 상	주 소	불량내용
1	전농동 622-1 건물	전농동 622-1	대형소화기, 비상경보장치, 간이피난유도선 미설치
2	장안동 365-9 건물	장안동 365-9	전층 소화기 미배치
3	송경태 외 1인 건물	답십리동 497-9 외 9필지	비상경보설비, 간이피난유도선 미설치
4	남경우 건물	장안동 364-5	간이피난유도선 미설치
5	더 이스트 팰리스	휘경동 322-2 외 3필지	간이소화장치, 간이피난유도선 미설치
6	휘경동 192-1 외 2필지 건물	휘경동 192-1 외 2필지	간이소화장치, 비상경보장치, 간이피난유도선 미설치
7	코리아신탁(주) 건물	답십리동 268-1	간이소화장치, 비상경보장치, 간이피난유도선 미설치

다. 중점 점검사항

- 건축공사장 관리책임자(현장소장) 소방안전교육 실시

- 건축공사장 임시소방시설 설치 및 정상작동 여부 확인

- 화재예방 및 용접·용단 작업 등 화기취급 시 안전관리 철저 지도

- 공사현장 안전관리자 간이소화용구(휴대용소화기) 휴대 지도 .

붙임  1. 건축공사장 현장확인 점검표 1부.

2. 건축공사장 현장확인 결과 1부.

3. 건축공사장 현장확인 결과(추가) 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
담당자	박철순		예방팀장	이미리		예방과장	전결 05/11 양용희
협조자
시행	예방과-6361	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 3층 예방과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2214-5119	/	bachul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)