서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020. 봄철 고압 펌프차량 활용 유관기관 합동 산불진화훈련 계획 알림

1. 관련근거

가. 서울시 재난대응과-2547(2020.1.31.)호『2020. 봄철 산불예방 및 진압대책 알림』

나. 재난관리과-693(2020.2.3.)호『2020. 봄철 산불예방 및 진압대책 알림』

2. 위와 관련 원거리 산불발생에 대비하여 신속하고 효과적인 진화능력을 배양하고자 붙임과 같이 2020. 봄철 고압 펌프차량 활용 유관기관 합동 산불진화훈련 계획을 붙임과 같이 알려드리니, 훈련에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 일    시 : 2020. 5. 14.(목) 15:00 [산불예방 캠페인 병행 실시]

※ 훈련 집결지[은평구 불광로 6길 26번지] 14:10분 도착

나. 장    소 : 북한산국립공원(대호아파트 ~ 족두리봉 구간)

다. 동원현황

1) 차  량 : 11대[지휘차, 현장대응단 펌프․탱크, 구조버스, 구조공작, 진단차, 5호차, 은평구청 2, 국립공원 2]

2) 인  원 : 70명[소방 27, 은평구청 6, 국립공원 7, 의소대 30]

라. 훈련책임관 : 재난관리과장[대응총괄팀장]

마. 훈련복장 : 방수복(상의), 방수모, 활동화[미끄러지지 않는 신발]

바. 방    법 : 고압 펌프 차량을 활용한 원거리 수관 전개 방수훈련

○ 은평구청, 국립공원관리공단 동원 요원과 수관전개 협업

○ 펌프와 탱크차량은 중계방수 연결, 탱크차량은 소화전 점유하여 용수 공급

○ 펌프차량에서 단계별로 수관을 연장, 단계적으로 노즐선단 방수압력 측정

○ 펌프차량에서 1,050미터 까지 수관연장 방수시험

↳ 65㎜×30m×10EA 및 40㎜×30m×10EA 사용 : 20본[30m 수관 20본, 15m 수관 30본]

○ 300미터 지점에서 Y형연결구 사용 40mm 변환

○ 송수압력 35㎏/㎠까지 단계적으로 가압측정

○ 방수압력은 피토게이지를 이용하여 객관적으로 측정하여 기록

3. 행정사항

가. 훈련에 동원되는 직원은 방수모 등 안전장구 착용하여 안전사고 절대방지

나. 훈련에 필요한 장비 등은 차질 없도록 준비

다. 진단버스 운행 – 훈련동원 대원은 복장착용 13:20분까지 차량탑승

라. 훈련시간 현장대응단 펌프 및 탱크차량 차량동태 출동 불가

○ 지휘팀장은 현장활동 대응시 차량 운용에 참고하여 출동공백 방지

붙임  1. 2020. 봄철 고압 펌프차량 활용 유관기관 합동 산불진화훈련 계획 1부.

2. 2020. 봄철 유관기관 합동 산불진화훈련 추진실적(서식) 1부.  끝.

							은평소방서장
수신자					소방행정과장,예방과장,현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자							고금협			대응총괄팀장					배철수					재난관리과장					김종구				소방서장						05/11 이창식
협조자
시행			재난관리과-2653									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과															/
전화		02-357-1119						/전송			02-359-7019					/	co0824@seoul.go.kr												/	부분공개(5)
“대한민국! 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”