문서번호	보행정책과-6975
결재일자	2020.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보도관리팀장	보행정책과장
전성호		윤복철	05/14 박태주
협 조
	주무관			조시형
	주무관			이동률
	주무관			심선아

2020년 해빙기 보도점검 결과 보고

2020. 5.

도 시 교 통 실

(보행정책과)

‘20년 해빙기 보도점검 결과보고

해빙기로 인해 보도블록 포장상태가 융기, 침하, 동공 등으로 보행불편

사항에 대한 점검 조치 결과를 보고함.

※ 보행정책과-2656(2020.2.18.)해빙기 보도관리 점검계획

□ 보도 현황

구 분	특 별 시 도				비고
	연장(km)	면적(㎢)	포장재 기능별
			불투수성포장(㎢)	투수성포장(㎢)
규 모	1,695	6.772	6.142	0.630

○ 특별시도 보도 노선별 현황

-  266개노선(연장 1,695㎞,면적 6.772㎢)

・ 자치구 관리 : 262개노선(연장 1,680㎞,면적 6.730㎢)

・시설공단관리 : 4개노선(연장 15㎞,면적 0.042㎢)

□ 점검 현황

○ 서울시 점검 (보행정책과)

- ‘19년도 보도공사 설계지도 점검 공사장 및 단위사업 공사장 (57개소)

- 특별시도 중 4개 노선 임의 선정 점검 (강북 · 강남 각 2개 노선)

- 보도블록 민원발생지역 및 노후블록 지역 순으로 점검

○ 자치구 점검

- 점검대상 자체 계획 수립후 실정에 맞게 점검

○ 점검기간 : 2020.3.2. ~ 4.20

○ 점검자

- 서울시 : 보행정책과 보도관리팀(2인1조 1개조)

- 자치구 : 자체 점검조 편성 실시

□ 점검 현황

○ 점검결과

(단위 : 건)

구 분	소 계	보도블록 파손·침하	경계석·측구 파손	구조물 주변 침하·동공	기타 (조각블록, 틈새과다 등)
계	1,702	1,227	266	69	140
서 울 시	22	8	1	-	13
자 치 구	1,680	1,219	265	69	127

- “보도블록 파손.침하”가 72.1 %로 가장 많은 비중을 차지하고 있음.

○ 정비 조치실적(2020.5.11.현재 81.8%)

(단위 : 건)

구 분	소계	보도블록 파손·침하	경계석·측구 파손	구조물 주변 침하·동공	기타 (조각블록, 틈새과다 등)
계	1,702	1,227	266	69	140
정비예정	309	256	34	1	18
정비완료	1,393	971	232	68	122

○ 자치구별 정비실적

자치구	적출건수	정비완료	정비예정	자치구	적출건수	정비완료	정비예정
계	1,702	1,393	309
서울시	22	7	15	서대문	51	51	-
종로구	117	115	2	마포구	44	44	-
중 구	65	65	-	양천구	30	30	-
용산구	43	43	-	강서구	126	126	-
성동구	34	34	-	구로구	103	102	1
광진구	103	93	10	금천구	17	12	5
동대문	29	28	1	영등포	26	26	-
중랑구	53	53	-	동작구	80	80	-
성북구	141	27	114	관악구	28	28	-
강북구	32	26	6	서초구	39	35	4
도봉구	10	10	-	강남구	20	16	4
노원구	110	110	-	송파구	60	60	-
은평구	51	51	-	강동구	268	121	147

□ 조치 계획

○ 미정비 물량은 해당 자치구 정비계획 수립 조치

- 정비 잔여물량 309건에 대해서는 5. 31. 까지 해당 자치구에 정비토록 통보조치

- 정비 결과에 대하여 지속적 모니터링 시행

○ 점검 사항은 각 자치구별 노후, 위험 보도구간 파악 및 향후 보도

정비 자료로 활용

붙임 : 주요지적 및 정비사례 사진 1부.  끝.