문서번호	행정지원과-11304
결재일자	2020.5.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장		중부수도사업소장
김형도	김병찬	代은정호		05/25 박종진
협 조	시설관리과장		허준행
	급수운영과장		채재일

세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!

2020년 여름철 수질관리 대책

2020.  5. 25.(월)

중부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2020년 여름철 수질관리 대책

여름철 가뭄 및 장마 기간 중 수질사고 예방을 위해 원수 수질감시와 정수처리 및 배급수 과정에서의 수질관리를 강화하여 건강하고 안전한 수돗물 생산․공급에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2020년 여름철 아리수 수질관리 대책(본부수질과-5156호, 2020. 5. 20.)

Ⅱ		추진방향

□ 배수지 수계관말 지점에 대한 주기적인 수질검사 실시

□ 수질감시시스템에 의한 실시간 감시 및 사고시 신속한 대응      태세 유지

Ⅲ		추진개요

□ 추진기간 : 2020. 5. 26.~10. 20.

□ 주요내용

○ 배수지 수계관말 주기적 수질관리

○ 대형 노후 공동주택(20년이상 경과) 수질검사

○ 수질사고시 대처방안(매뉴얼) 등

Ⅳ		세부추진 계획

□ 배수지 수계관말 등 취약지점 수질관리

○ 수질감시시스템(SWN)에 의한 실시간 수질감시 : 36개지점

○ 배수지 수계별 대표지점 : 12개소(매주)

○ 염소분산 주입시설 수계 수질 모니터링 : 20개소(매주)

○ 통수전 수질검사 : 수시(상수도 공사, 배수지 항 청소후)

□ 대형 노후 공동주택 수질관리

○ 검사기간 : 2020. 6. 1~10. 15.

○ 검사대상 : 15개소(20년 이상 경과, 500세대 이상 아파트)

○ 재염소 주입시설 수계 수질 모니터링 : 20개소(매주)

○ 검사항목 : 5개항목(탁도,pH,철,구리,잔류염소)

※ 수질검사 결과 수질기준 초과시 추가 7항목 수질검사 실시

○ 검사방법 : 직접 방문하여 저수조나 세대 수도꼭지에서 검사

○ 결과조치 : 아파트 관리사무소 게시판 등을 통하여 주민 공지

□ 수질사고시 조치계획

○ 수질감시 : 주간/수질팀, 야간,휴일/당직실

○ 사고시 조치단계

1) 사고접수(경보발령)		2) 현장확인		3) 결과 조치		4) 결과보고
사무실(당직실)		사고유무		퇴수,수계전환 등		자체(본부)

○ 사고수습 : 사고대책반 가동 및 상황실 운영, 현장초지 및 보고 등

Ⅴ		행정사항

□ 배수지 수계별 대표지점 주기적 수질 모니터링 및 자료 관리

□ 여름철 노후 대형아파트 수질검사 실시 후 본부에 결과 보고

붙임 1. 수질감시시스템(SWN) 설치현황 1부.

2. 배수지 수계별 대표지점 현황 1부.

3. 재염소 주입시설 수계 수질관리 대상 1부.

4. 여름철 노후 공동주택 수질검사 대상 1부.

5. 수질사고시 조치 매뉴얼 1부.  끝.