문서번호	교통운영과-8295
결재일자	2020.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	05/25 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[강남구 양재대로 북단 7개 도로 구간]

2020.  5.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

강남구 양재대로 북단 7개 도로상 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 강남구 (교통행정과–9065)

○ 요청일시 : 2020.5.13.

○ 요청내용

-	강남구 양재대로 북단 7개 도로상 32개소 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 32개소(방향표지- 단면14개소, 양면18개소) 50면

양재대로

□ 검토 관련 규정

○ 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 강남구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부 확인 하고.

-  지점안내표지를 도로명 안내표지로 교체는 주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자가 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비하고,

- 재건축으로 인한 공무원연금매점(교차로), 개포1~4단지 등 지명은 재건축 완료되면 관련 규정에 부합되게 지명 변경 추진 필요함.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항 등이 있을 경우 관련 규정에 부합되게 시공    될 수 있도록  추진할 것

붙임 : 강남구 양재대로 북단 7개 도로 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 강남구 양재대로 북단 7개 도로 도로표지 문안검토 결과

○ 일원로(5개소)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토 결과 반영
				검토 결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) ○ 일반국도 노선번호(47번) 표기 삭제
2 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조)
3 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 일반국도 노선번호(47번) 표기 삭제

○ 일원로

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
4
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) ○ 도로명 예고표지에서 도로교차 지점까지 실제거리 200m → 180m 표기 ○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
5 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조)

○ 양재대로 55길(3개소)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) - 연계성 등 고려 ‘남부순환로’ → ‘수서IC’ 로 표기 ○ 뒷면 : 도로표지가 가로수 나무가지로 일부 가림 정비 필요.
2
	검토결과	○ 시도 노선번호 61번 ‘수서IC’ 앞/ 고속국도 노선번호 1번 ‘양재IC’ 앞에 표기 (도로표지 규칙 제6조 제1항 제2호) ○ 도로표지가 가로수 나무가지로 일부 가림 정비 필요.
3 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				검토결과 반영 (설치 불필요)
	검토결과	○ 뒷면 : 설치 불필요(도로이용자 혼선 우려)

○ 영동대로(7개소)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) - 앞면 : 안내지명은 ‘영동대교’ → ‘학여울역’ 으로 표기
2				검토결과 반영
	검토결과	○ 연번 1번 연계 안내지명은 ‘영동대교’ → ‘학여울역’ 으로 표기 ○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
3 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면 : 연번 1번, 2번과 연계성 등 고려 ‘영동대교’ → ‘학여울역’ 으로 표기

○ 영동대로

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
4				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
5 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				검토결과 반영
	검토결과	○ 뒷면 : 연번 1번, 2번과 연계성 등 고려 ‘영동대교’ → ‘학여울역’ 으로 표기
6
	검토결과	○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호) ○ 도로명 예고표지에서 도로교차 지점까지 실제거리 200m → 180m 표기

○ 영동대로

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
7 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 뒷면 : 연번 1번, 2번, 5번과 연계성 등 고려 ‘영동대교’ → ‘학여울역’ 으로 표기 ○ 일반국도 노선번호(47번) 표기 삭제

○ 삼성로(4개소)

연번	현 황				검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
1
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) ○ 방향안내 지명은 연계성 등 고려 ‘청담사거리’ → ‘대치역’으로 ‘공무원아파트 → ’수서경찰서‘로 표기 ○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
2 (상: 앞면 하: 뒷면)					검토결과 반영
					검토결과 반영
	검토결과	○ 연번 1번 연계 ‘청담사거리’ → ‘대치역’으로 ‘공무원아파트 → ’수서 경찰서‘로 표기 ○ 도로명 앞 일반국도 노선번호(47번) 표기 삭제
3					검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호) - ‘수서IC’ 앞 노선번호 / ‘양재IC’ 앞 노선번호 표기
4 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영 (설치 불필요)
	검토결과	○ 도로명 앞 일반국도 노선번호(47번) 표기 삭제 ○ 뒷면 : 설치 불필요(정보제공 미비 등)

○ 선릉로(4개소)

연번	현 황				검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)					검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) ○ 방향안내 지명은 연계성 등 고려 ‘강남구청’ → ‘도곡역’으로 표기 ○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
2					검토결과 반영
					구 작성문안 적정
	검토결과	○ 앞면 : 연번 1번 연계 ‘강남구청’ → ‘도곡역’으로 표기
3					검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호) - ‘수서IC’ 앞 노선번호 / ‘양재IC’ 앞 노선번호 표기
4 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 앞 일반국도 노선번호(47번) 표기 삭제

○ 언주로(6개소)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
1				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) ○ 방향안내 지명은 연계성 등 고려 ‘성수대교’ → ‘매봉터널’로 표기 ○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호) ○ 도로명 예고표지에서 도로교차 지점까지 실제거리 200m → 170m 표기
2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 앞면 : 연번 1번 연계 ‘성수대교’ → ‘매봉터널’로 표기
3				검토결과 반영
	검토결과	○ 자동차 전용도로 및 터널 진입부로 도로표지 교체여부 검토 필요함. (도로표지 제작·설치 및 관리지침 제19조)

○ 언주로

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
4/5				검토결과 반영
	검토결과	○ 자동차 전용도로 및 터널 진입부로 도로표지 교체여부 검토 필요함. (도로표지 제작·설치 및 관리지침 제19조)
6				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 자동차 전용도로 및 터널 진입부로 도로표지 교체여부 검토 필요함. (도로표지 제작·설치 및 관리지침 제19조)

○ 논현로(3개소)

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		강남구 작성 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)				구 작성문안 적정
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) ○ 앞면 : 방향안내 지명은 연계성 등 고려 ‘동호대교’ → ‘남부순환로’로 표기
2
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정(도로표지규칙 제5조) ○ 방향안내 지명은 연계성 등 고려 ‘동호대교’ → ‘남부순환로’로 표기 ○ 도로명 안내방식 규정 준수(도로표지규칙 제6조 제1항 제2호)
3 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				구 작성문안 적정
	검토결과	○ 앞면 : 방향안내 지명은 연계성 등 고려 ‘동호대교’ → ‘남부순환로’로 표기