문서번호	물순환정책과-9741
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	수질관리팀장	물순환정책과장
김소연	정병권	06/01 임춘근

-잠실 상수원 수질관리계획 연구 용역- 착수보고회 개최결과 보고

2020. 6

물순환안전국

(물순환정책과)

-잠실상수원 수질관리계획 연구 용역-

착수보고회 개최결과 보고

맑고 깨끗한 상수원 확보를 위한 잠실상수원 수질관리계획(‘21~’30) 연구 용역 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 잠실상수원 수질관리계획 연구 용역

○ 용역기간 : 2020.5.15.~12.31

○ 사 업 비 : 95,000천원

○ 수행업체 : 서울시립대학교 산학협력단

○ 주요과업내용 : 상수원보호구역에 대한 오염부하량 산정 및                         세부 관리계획 수립

□ 착수보고회 개요

○ 일    시 : 2020.5.28.(목), 10:30~12:00

○ 장    소 : 서소문청사 1동 8층 회의실

○ 참 석 자

- 내부(5명): 물순환안전국장, 물순환정책과장, 수질관리팀장, 물연구원 수질연구과 박창민 연구사, 한강사업본부 최동주 환경수질과장,  강동구 맑은환경과 소명이 주무관

- 자문위원(2명): 서울연구원 조용모 박사, 경기도청 장미정 박사

- 용역사(2명) : 서울시립대학교 산학협력단 김현욱 책임연구원 외 1명

○ 주요 보고내용

- 과업수행 중점 추진사항 및 일정

- 수행계획 및 방법 : 자료 수집, 오염원조사, 계획지표 설정, 오염원 관리계획, 재정계획 등

- 결과물 및 사후관리 및 상호 협조체계 구축

□ 회의결과(자문의견)

참석자	자문의견
조용모 박사	○ 착수보고는 이 과제의 최초 설계이므로 잘 설계되어야 함 ○ 취수원에 대한 연구이기 때문에 오염원 분석과 관리가 중요 - 세차장 등 5종 폐수처리시설에 대한 사항, 가래여울마을의 음식점 폐수, 비점 오염원 등 관리방안 제시 - 보고서에는 왕숙천 부분만 언급되어 있는데 고덕천, 장지천 등 하천에 대한 사항 포함 ○ 총량관리 자료 활용시 데이터의 범위가 다르기 때문에 잘 보고 사용해야 함 ○ 상류지역 취수원 지역의 다른 지역(남양주시 등)과의 협조체계 필요
장미정 박사	○ 비용과 기간에 비해 조사하겠다는 부분이 광범위 하여 조사보다는 수질개선 쪽에 포커스를 두고 진행해야 함. ○ 기존 환경부, 서울시 수질측정망 등을 활용하여 현장조사가 중복되지 않도록 지점 선정 필요 ○ 잠실상수원은 타 지방 상수원과 다르게 상류 오염원 관리가 더 중요하며 오염원 조사 및 예측에 집중이 필요한데 산술적 예측 보다는 총량 자료를 활용하고 모델링 부분에 대한 검토를 통한 현실적 접근 필요 ○ 상류 지자체와 협조 필요하지만 서울시에서 관리 가능한 방안를 찾아 교각 등 비점오염원, 수변 불법행위 감시 등 실행가능성 있는 방안이 다뤄졌으면 함 ○ 인포그래픽 이용, 모바일 QR코드 시스템 구축을 통해 시민들이 접근하기 용이 하도록 홍보
최동주 과장	○ 수질관리계획 수립시 기존 수질데이터를 잘 활용하고 분석하는 것이 중요함 ○ 한강사업본부에서 수행하는 수중쓰레기 청소 사업에 대한 근거를 위하여 수중 쓰레기가 수질에 미치는 영향 및 청소 주기·청소지점 등에 대한 쓰레기 대책 언급 요망
박창민 연구사	○ 강우 전·후 대표 시기의 수질측정망과 자동감시망 자료 활용 분석 ○ 국가의 도시개발 정책을 주요 변수로 수질 분석 필요하며 TOC 활용은 바람직함 ○ GIS기반 정보 서비스 제공을 통한 상수원 수질 관리가 용이할 것임 ○ 정부에서 운영하고 있는 대국민 공개용, 비공개 내부활용 시스템을 파악해서 서울시가 이용 할 수 있게 체계적인 방안을 제시한다면 향후 실질적인 도움이 됨
소명이 주무관	○ 강동구 가래여울마을의 수질오염 영향 분석을 하여 오염을 감소시킬 수 있는 방향 제시 및 시설투자(저류조 사업 등)에 대한 근거 마련 ○ 하남시와 남양주시 소하천(고덕천, 망월천, 초이천, 대사골천 등 유입지천)에 대한 오염원 조사 필요 ○ 공장설립제한지역을 해제했을 때 수질에 미치는 영향 언급 요망 - 전체가 하수도 정비구역이므로 영향이 없을 것으로 판단되며 폐수 미발생업소도 제한대상이므로 이것을 근거로 제한지역 해제 요청 가능
물순환정책과장	○ 왕숙천 부문 이외 하남시 도시개발에 따른 강우시 비점오염원 영향 검토 ○ 현재 BOD로 하천수질 관리를 하고 있으므로 TOC를 측정 하되 강우시 TOC와 BOD의 관계도 같이 연구되어야 함 ○ 실행동력 확보를 위해 관련기관(하남시, 구리시, 남양주시) 협의 부분 및 수계관리 기금 우선 투입 가능한 사업 LIST 포함 요망 ○ 분류식 하수관거의 우수관에서 수계로 배출되는 오염원에 대한 내용 언급 요망 - 서울시계에서는 탄천, 중랑 물재생센터 우수처리 불가능한 점 고려 ○ 부유된 한강 쓰레기 외 저질 부분의 오염물질도 연구문헌 기술 등을 통해 준설 근거로 삼을 수 있도록 담아 주었으면 함
수질관리팀장	○ 다른 용역과 달리 과업 내용이 지침에 명시되어 있으나 서울시에서 잠실수중보 하류에 대해 별도로 수립하고 있는 한강수질개선 종합대책 연구용역과 연계하기 위해 강우시 하천의 비점오염원 추가됨 ○ 비용 등을 고려하여 ‘고덕천·망월천 불법 개인하수시설 조사’ 제외 하였으나 강우시 오염부하량 조사시 고려 요망 ○ 중기재정계획 ‘21~’25 새로운 자료 활용 ○ 가능하다면 비점오염원 조사시 하천 뿐 아니라 교각(광진교, 천호대교, 강변북로) 비점저감시설대상에서 발생되는 부분 포함 요망
물순환안전 국장	○ 공장설립제한 부분은 강동·송파·광진이 합동으로 용역·조사하여 건의하면 그 자료를 토대로 이슈화·중앙부처에 건의하는 방법 필요 ○ 상수원관리지침에 의해 추진하는 것은 최소한의 계약만 되어 한계가 있는데 평등한 계약의 관계에서 협의해서 기간 연장 및 비용 추가를 통해 실질적으로 관리할 수 있는 방향으로 연구가 이루어 져야 함

□  행정사항

○ 다과비 지급

- 금액 : 84,000원

․ 다과 : 60,000원 × 1식 = 60,000원

․ 음료 : 24,000원 × 1식 = 24,000원

- 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 한강 수질개선, 잠실상수원 관리, 일반운영비, 사무관리비

□  향후계획

○ 2020. 8월 : 중간보고회 개최

○ 2020.12월 : 최종보고회 개최.  끝.