코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	(현장대응단)구급차(6-1호) 교통사고 발생에 따른 대책 보고(알림)

1. 관련문서

가. 현장대응단-3271(2020.06.02.)호「현장대응단 구급차(6-1호)안전사고 발생 보고」

나. 안전지원과-6364(2020.3.18.)호「소방차 교통사고(`15~`19)통계분석 알림」

다. 안전지원과-20232(2019.9.23.)호「후진 중 교통사고 발생에 따른 안전수          칙 준수 철저 알림」

2. 현장대응단에서 관리·운용중인 아래 차량이 부상자를 을지병원으로 이송 중, 자전거운전자가 구급차를 보고 피하면서 자전거전용도로에서 설치된 경계석에 걸려 넘어진 비접촉사고가 발생하여 그 내용과 대책을 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 사고개요

일 시	사고장소	사고유형	사고차량
************ *******	********************	*****	******************
❖ 사고경위: ≪구급출동≫ 한천교 부근 자전거전용도로에서 자전거對자전거 부상자를 을지병원으로 이송 중, 반대편에서 운행중이던 ******가 구급차를 보고 가장자 리로 피양하면서 자전거전용도로에 설치된 경계석에 걸려 전도한 *****

나. 차량수리: 소방자동차 보험(삼성화재) 처리

다. 문제점 및 개선사항

□ (문제점) 하천·둔치 등에 설치된 자전거전용도로 폭은 일방향 1.5m(양방향 3m)로 좁고, 전용도로와 보행로를 분리하는 경계석의 높이는 3~5㎝이상으로서 운행에 장애가 되어 운전자의 위험요인으로 작용

□ (개선사항) 소방차량 선탑자는 싸이렌 및 안내방송 등으로 사전에 긴급출동 상황임을 주변 시민들에 알리고, 운전요원은 자전거운전자가 도로 가장자리에 안전하게 피양하고 정지했을 때 주행하는 안전수칙 필요

3. 행정사항

- 현장대응단(119안전센터)의 장은 운전원 및 선탑자(탑승대원 포함)를 대상으로 유사 사고가 재발되지 않도록 교육․감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

❖ 적색신호 시 반드시 멈추고 3초 대기 ➔ 대기 중 전방 및 좌·우 확인 후 출발

* 근무교대 시 구호 제창: 적색신호 일단정지!, 3초 대기!, 전방 및 좌우 확인!

❖ 선탑자 및 동승자의 역할 강화: 적극적 운행통제 등 운전보조자 역할 수행 등

* 차량 탑승자는 차량 후진 시 반드시 하차하여 유도하는 등 운전보조자 역할 수행.

❖ 귀소 중 에는 교통법규를 철저히 준수하여 운행

❖ 정차 시 고임목 고임 철저 및 훈련 시 안전요원 및 숙련된 직원입회

붙임 : (현장대응단)구급차(6-1호) 교통사고 발생 및 대책 보고 1부.  끝.

	노원소방서장
수신자	현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	최용범		장비회계팀장	권승후		소방행정과장	代서용석		소방서장	06/03 백남훈
협조자
시행	소방행정과-5137	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		/전송	02-948-6119	/		/	부분공개(6)