문서번호	기전과-5142
결재일자	2020.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최대성		06/05 서승완
협조

지하차도 호이스트 정기 안전검사 추가 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06.

강서도로사업소

(기전과)

지하차도 호이스트 정기 안전검사 추가 실시계획

관내 지하차도에 설치된 배수펌프 유지보수용 호이스트에 대하여 정기 안전검사를 하였으나 누락 된 호이스트 안전점검을 추가 실시하고자 합니다.

□ 추진근거

◯ 산업안전보건법 제36조(안전검사)

동법 시행규칙 제73조의3(안전검사의 주기 및 합격표시·표시방법)

- 2톤 이상 모노레일식(전동으로 이동) 호이스트는 최초 설치 후 3년이내에

안전검사를 실시하되, 그 이후부터는 2년마다 실시

□ 검사대상 : 호이스트 총16대 중 7대 (2톤이상 모노레일식)

연번	지하차도명	호이스트 용량	대 수	비 고
1	서부트럭터미널앞	2톤	2	완료
2	개봉	2톤	1	완료
3	외발산	2톤	1	완료
4	노들길	2.8톤	2	완료
5	가마산	2톤	1	추가

※ 붙임 지하차도 호이스트 현황 참조

□ 검사개요

◯ 검사대상 : 호이스트 1대 (지하차도 1개소)

◯ 검사일자 : 2020. 6. 12.(금) (예정)

◯ 검사기관 : ********

◯ 주요검사내용

- 원동기, 브레이크, 와이어로프 이상유무

- 훅 등의 달기기구, 방호장치 이상유무 등

□ 소요예산

◯ ***************************

- *******************************

◯ 예산과목 : 강서도로사업소, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로

기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 행정사항

◯ 호이스트 안전검사 신청 (한국안전기술협회)

◯ 안전검사 수수료 지출 (선납)

붙임 : 지하차도 호이스트 현황 1부.  끝.