문서번호	교통운영과-8977
결재일자	2020.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	06/05 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[중랑구 동일로 장안교사거리]

2020.  6.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

중랑구 동일로 장안교사거리 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 중랑구 (교통행정과–41470)

○ 요청일시 : 2020. 6. 1.

○ 요청내용

-	중랑구 동일로 장안교사거리 1개소 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 1개소(방향표지- 양면1개소) 2면

위치 : 중랑구 동일로 장안교 사거리(1개소)

동일로

장안교

사거리

□ 검토 관련 규정

○ 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 증랑구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작하여, 도로이용자가 식별이 용이한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부 확인 하고.

-  지점안내표지를 도로명 안내표지로 교체는 간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자가 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비할 것.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항 등이 있을 경우 관련 규정에 부합되게 시공   될 수 있도록  추진할 것

붙임 : 중랑구 동일로 장안교 사거리 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 중랑구 동일로 장안교사거리 주변 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 방향정보는 연계성, 직진성 고려하여 인지도가 높은 지명, 시설물명 선정 표기(도로표지규칙 제5조) - 방향 안내지명은 기 회신(교통운영과-7089, 2020.4.29.)한 안내지명 등을 고려 선정 · 앞면 : 연계성 등 고려 직진방향 ‘군자교·장평교’ → ‘장평교’로 표기 · 뒷면 : 연계성 등 고려 직진방향 ‘태릉’ → ‘망우로’ 로 표기 ○ 장안동삼거리 방향 : 도로명 화살표 앞에 시도(자동차전용도로) 노선 번호61 표기(도로표지 관리지침 제23조)