문서번호	기전과-2860
결재일자	2020.6.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		代문준호	06/05 代이우승
협 조
	주무관			문준호

2020년

우기대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

2020. 6.

성동도로사업소

(기전과)

2020년

우기대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

우기대비 관내 터널 및 지하차도 기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

○ 2020년 우기대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획(기전과-2526, 2020.5.18.)

2		시설물 현황

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도
관리시설물(종)		42	12	4	3	10	13
설 비(개)		16,177
조명 설비	계	15,586	3,781	5,459	1,324	1,665	3,357
	차도조명	5,477	465	705	1,244	325	2,738
	내부점검등	3,041	780	1,627		634
	지하보도등	619					619
	교량하부등	32	32
	경관조명	6,235	2,322	3,127	80	706
	방음터널등	182	182
기타 설비	계	591	58	23	130	12	368
	배수펌프	33					33
	발전기	8					8
	CCTV	70		6	22		42
	재방송설비	3			1		2
	비상벨	53			22		31
	엘리베이터	3	3
	배전반	99	19	17	7	12	44
	기류휀	28					28
	소화기	294	36		78		180

3		점 검 개 요

▢ 추진기간 : 2020. 5. 18.(월) ~ 6. 5.(금) (3주간)

▢ 점검대상 : 도로기전시설물 42개소

▢ 점 검 반 : 기전과장 외 16명

▢ 점검내용

○ 도로조명(가로등, 터널등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

○ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태
비상벨설비	연결 및 동작상태

▢ 점검결과

○ 특이사항은 없었으며, 성수대교 가로등 부점등 보수 외 8건 정비완료(붙임 집계표 및 보고서 참조)

▢ 향후계획

○ 취약시기별 지속적인 점검을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

4		행 정 사 항

▢ 본청 도로시설과에 점검결과 제출 : 2020. 6. 8.(월)

○ 시설보수과에서 통합(도로시설 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 도로시설물 점검결과(집계표) 1부.

2. 안전점검 보고서 1부.

3. 기전시설물 안전점검표 1부.  끝.