문서번호	도로보수과-5203
결재일자	2020.6.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		代이상하	06/08 김영철
협 조
	주무관			이상하

『2020년 우기 대비 도로사면(비탈면, 옹벽)』

안전점검 결과 보고

2020. 6.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2020년 우기 대비 도로사면(비탈면, 옹벽)』

안전점검 결과 보고

‘20년도 우기 대비 도로사면(비탈면, 옹벽)을 점검하고 그 결과 및 향후 안전성 확보를 위한 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		추진근거

□ 2020년 우기 대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보

[도로관리과-8193(’20.05.18.)호]

□『도로사면(비탈면, 옹벽) 안정화를 위한』2020년 우기 대비 안전점검 추진 계획

[도로보수과-3730(’20.05.20.)호]

Ⅱ		점검현황

□ 관리(점검)대상

○ 서부도로사업소 현황

- 점검대상

구 분	소 계	비탈면	옹벽	옹벽+비탈면 (혼합)
시 도	19	2	16	1

- 대상별 등급

구 분	소 계	B	C
시 도	19	17(법정1)	2

- 법정관리대상

구 분	소 계	시설물 안전법 2종	시설물 안전법 3종	비법정 대상
시 도	19	1	1	17

※ [붙임1] 우기대비 도로사면 관리대장 참조

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020.05.20.~ 06.08.(20일)

○ 점검방법

- 자체 점검반 편성 후 점검실시(4개조 9명)

구 별	중구	용산구	서대문구	마포구ㆍ은평구	외부전문가
도로사면	5	2	5	7	2
점 검 자	*** ***	*** ***	*** ***	*** *** ***	*** ***

○ 중점 점검사항 : 점검표에 의한 현장 점검

- 급경사지의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부

- 배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등)파손 및 준설(퇴적)여부

- 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과

점검대상	양호	보수 필요사항	경미한 사항	비 고
19	15	1	3

○ 보수 필요 사항

- 중구 한남동 산 10-57 : 연직균열 및 횡균열

‣ 2020년 해빙기 대비 도로사면(비탈면, 옹벽) 안전점검 결과와 동일

○ 경미한 사항

- 서대문구 홍은1동 2-6(홍지문 주변) : 일부구간 균열 발생

- 서대문구 홍제동 367-9(서대문도서관 주변) : 일부구간 균열 발생

- 마포구 성산2동 138-4(성산주유소 앞) : 일부구간 균열 발생

Ⅲ		조치계획 및 행정사항

□ 조치계획

○ 중구 한남동 산 10-57 도로옹벽 연직균열 및 횡균열은 정밀안전점검(도면복원 포함) 용역 실시 후 보수 예정

- 서울특별시 재난관리기금 심의 상정(‘20.04.22.)

‣ 보수ㆍ보강은 향후 정밀안전점검 용역의 보수ㆍ보강 방법 결과에 따라  진행

○ 서대문구 홍은1동 2-6 외 2개소 경미한 사항은 2020년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)로 정비 조치

○ 기타 경미한 사항은 주의 관찰후 보수 조치

□ 행정사항

○ 안전점검 결과 보고

- 안점검검 결과 시스템(FMS, NDMS) 입력 : ‘20.06.15.

- 지적사항 및 조치(계획) 결과 보고         : ‘20.06.15.

붙임 1. 도로사면 관리대장 1부.

2. 도로사면 안전점검 결과 지적 및 조치현황 1부.

3. 점검결과 조치계획 1부.

4. 도로사면 안전 점검표 1부.  끝.