문서번호	정수과-1546
결재일자	2020.6.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
한장희		이순재	06/09 신동호
협 조
	행정관리과장			최진경
	원수관리과장			최양교
	정수시설과장			백상희
	주무관			장호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물통수111년, 믿고 마시는 아리수!”

아리수정수센터운영일보

(2020.6.8.)

강북아리수정수센터

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                        2020년 6월 8일 (월) 맑음

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	10명	[팀 명 : A팀] ◼책임자 : 김 상 수 이문석,박병규,장윤상,김종갑,임재홍	김기철	정인섭 김경중	임영안
야 간	10명	[팀 명 : D팀] ◼책임자 : 한 장 희 이건협,안지훈,남상욱,김종남	정근오 홍은표	이원우 조성용	김재형

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량								송수량		유효율 (%)		수 위(m, 07:00)					배출수처리장
강북		구의		뚝도		계						공릉	북악		정수지
770,400		124,400		91,500		986,300		754,720		98.0		5.55	7.38		4.24		케익량 : 85.03ton 폴리머 : 30Kg
송수량
지금 (남양주)	별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)		북악A (CB-7)		북악B (CB-8)			월곡 (CB-5)		합계		편차
40,208	20,348		31,210		2,655		213,000		192,760		174,320			78,900		753,401		1,319

□ 수질현황

(단위 : NTU, PPM)

구 분	탁도	pH	알카리도	수온	NH3-N	잔류염소	TOC	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	3.80	7.50	56.3	23.2	0.09	0.24	2.13	-	-	-
정 수	0.06	7.05	-	23.0	-	0.59	-	58	-	-

(총조류-700셀/mL, 남조류-0셀/mL), ※남조류(유독소)-0셀/mL, 기타(활성탄수:0개,정수:0개)

□ 잔류염소 현황(07:00)

(단위 : PPM)

북부수도		중부수도		서부수도
공릉배수지	상계3동수도꼭지	월곡 대배수지	종암119수도꼭지	북악배수지(유입)	증산배수지	은평예고수도꼭지
0.38	0.25	0.36	0.38	0.34	0.34	0.29

□ 정수약품 투입현황

(단위 : PPM)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		AOP
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
10.74	10.41	1.53	1.59	-	-	0.89	0.87	-	-	0.21	0.00	0.25	0.25	0.19	0.19

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명			시간	성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:06		김병수			23:07	박한규					23:08	김재형		23:09		조성용
	05:03		김병수			05:04	나종길					05:05	이유섭		05:06		정유진
지시 사항	※ 주 간 ○ 당직근무 철저 ○ 신속한 보고 체계 유지									※ 야 간 ○ 화재예방 및 순찰강화 ○ 경계근무 철저
차량운행 입고확인	차량번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464			스타렉스 72누2549			포터더블캡 88조3712		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
특기사항

□ 인수인계사항

- 주간근무 : A팀

내 용	- 특이사항 없음
기타사항

- 야간근무 : D팀

내 용	특이사항 없음
기타사항

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지  1부.  끝.