문서번호	급수운영과-8850
결재일자	2020.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
정준석	임인택	김태형	06/10 안병희
협 조
	시설관리과장		한희선
	시설운영팀장		代한호진
	시설안전팀장		김주경
	급수관리팀장		代제영도

대형계량기 스트레이너 세척 계획

2020. 6.

강동수도사업소

대형계량기 스트레이너 세척 계획

공동주택에 설치되는 대형계량기 전단의 스트레이너와 관련하여 내부 부착 이물질에 대한 세척 계획을 보고 드림.

1		추진배경

*************************

************************

대형계량기 스트레이너 부착 이물질 점검 및 청소 필요

2		대형계량기 현황

2011년 이후 개전된 대형계량기 현황            (단위: 개소)

구 분	계	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	비고
계	29	8	3	9	5	2	2
급수운영과(송파구)	19	7	2	4	5	1	-
시설관리과(강동구)	10	1	1	5	-	1	2

※ 2018년 이후에 설치된 경우 제외

유지관리 실태

○ 대형계량기 전단에 스트레이너를 설치하여 이물질 유입 등을 방지하고 있으나 세척 등 미실시되고 있음

○ 설치 후 매 6년 주기로 교체하고 있으며 교체시 스트레이너 상태 확인후 교체하고 있음

○ 대형계량기 스트레이너 실태 사진

**************************************

3		스트레이너 세척계획

세척개요

○ 세척대상 : 29개소

○ 세척기간 : 2020. 7. 30.까지

○ 소요예산 : 34,888천원

구 분	계	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	비고
단가(천원)		838	975	1,200	1,529	1,645	1,762
수량(개소)	29	8	3	9	5	2	2
금액(천원)	34,888	6,704	2,925	10,800	7,645	3,290	3,524

※ 본부에서 6월중 예산 배정 예정임.

세척방법

○ 설치년도가 오래된 순으로 조속히 세척 시행

○ 스트레이너 노후, 부식, 파손시 즉각 교체

○ 신속한 설치를 위해 급수공사 단가계약 업체에 작업 지시

○ 스트레이너 세척후 재 체결시 이물질 관유입 차단 철저

○ 밀폐공간 작업시 준수 및 이행사항 철저

(산소농도 측정, 환기 후 작업 시행 등)

○ 2020. 7. 30.까지 설치하고 과별 2개소 전, 후 사진 제출

붙임: 1. 관련 공문 1부.

2. 스트레이너 세척 대상 1부. 끝.