“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 시행

1. 급수설비과-1126호(2010.6.1.)와 관련입니다.

2. 노후 옥내배관 아파트 수질개선을 위해 사용하고 있는 부식억제제 관련 수질검사 시행을 요청하오니 해당 아파트 관할 수도사업소(수질팀)에서는 시료를 채수하여 2020. 6. 30.(화)까지 붙임 양식에 의거 서울물연구원에 의뢰 하시기 바라며, 서울물연구원에서는 분석 결과를 작성하여 2020. 7. 31.(금)까지 보고 등 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시료채수: 각 수도사업소 행정지원과(수질팀)에서 시료 채수하여 서울물연구원(먹는물분석과)으로 수질검사 의뢰

※ 수질검사 의뢰 시 붙임 부식억제제 사용실태 조사표 작성(e-메일 전달)하고 노후 옥내급수관 교체(내식성 자재)된 단지에는 부식억제제를 사용하지 않도록 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

나. 채수기간: 2020. 6. 15.~6. 30.

다. 채수위치: 저수조 또는 저수조에서 가장 가까운 수도꼭지에서 채수

라. 시료분석: 서울물연구원 수질분석부(먹는물분석과)

1) 검사항목: 부식억제제 투입농도
(인산염(P2O5)은 5 mg/L, 규산염(SiO2)은 10 mg/L, 인산염과   규산염이 혼합되어 있는 경우는 그 성분의 합이 10 mg/L이고    그 중 인산염은 5 mg/L를 초과하지 않아야 함)

2) 부식억제제 조사표에서 분석결과 작성 후 공문 제출(→급수설비과)

붙임: 1. 부식억제제 사용실태 조사표(2020년) 1부.

2. 2019년 부식억제제 실태조사 결과표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	8사업소(행정지원과),서울물연구원장(먹는물분석과장)
주무관	김정은		급수설비과장	유동수		급수부장	06/15 이규상
협조자
시행	급수설비과-5477	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1475	/전송	02-3146-1429	/	kje8419@seoul.go.kr	/	부분공개(6)