문서번호	도로보수과-5245
결재일자	2020.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
박세근		이화신	06/15 고영준
협조

『2020년 친환경(결빙방지) 포장 시범사업』추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  6.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2020년 친환경(결빙방지) 포장 시범사업』추진 계획

겨울철 기온 강하로 인한 터널 주변 등 아스팔트포장 도로면 동결(Black Ice) 방지를 위해 결빙방지 포장 공법을 적용하여 시민들의 안전한 도로이용과 친환경 도로환경 조성에 만전을 기하고자 함.

		관련근거

❍『2020년 친환경 도로포장 추진계획』알림[도로관리과-4298호(2020.3.6.)]

❍ 2020년 친환경 도로포장 예산 재배정[도로관리과-4407호(2020.3.9.)]

		결빙방지 포장 개요

❍ 결빙방지 도로포장 개요

▹ 공법개요: 염화물을 기반으로 하는 화학적 첨가제(동결방지제)를

혼합한 아스팔트 포장면(표층) 시공(t=3~5㎝)

▹ 대상지 선정: 북악터널 출‧입구 주변 도로

- 주변이 산으로 둘러싸여 그늘지고 습도가 높은 지형의 도로

- 일반도로와 지형여건에 의한 기온차이가 크며, 강수량이 높은편임

- 주로 교량이나 터널 출‧입구 주변 도로에서 결빙발생 가능성이 큼

※ 순천~완주 고속도로 사매2터널 입구 30중 추돌사고(2020.2.17.)

▹ 품질기준(서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수공사 시방서-2020.3월)

- 포장공법 개발자가 작성한 개별 특별시방서 규정에 따름

▹ 포장효과: 겨울철 기온 강하로 인한 아스팔트포장 도로 노면 결빙 예방 및 적설 방지 효과

		추진계획

❍ 결빙방지 도로포장 추진

▹ 공사구간: 북악터널 내부 및 출‧입구 주변 도로(평창문화로, 정릉로)

▹ 공사규모: 약 42a (폭: 14m, 연장: 300m)

- 정릉로(50m) → 평창문화로(100m): 종로구 방향

- 평창문화로(50m) → 정릉로(100m): 성북구 방향

※ 외기 날씨 영향을 고려하여 터널 출입구 양측 내부 25m 씩 포함

▹ 예 산 액: 200백만원

▹ 특허공법

- **********************************    **********************************

*****************

- **********************************

*****************

▹ 추진방법

- 결빙방지 포장재(아스팔트 혼합물) 구매를 위한 “특정기술 선정심사위원회”를 운영하여 특정기술(특정제품) 선정

※ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 및 시행규칙

- 선정된 특정제품(결빙방지 포장재) 개발사와 협약

- “2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)”에 작업지시 시행

※ 결빙방지 아스팔트 혼합물 자재(재료)를 긴급복구 포장공사 내역에 반영 추진

		조치의견

❍ 친환경 포장공법 시범사업의 원활한 추진을 위해 우리사업소에서 시행중인『2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』에 포함하여 북악터널 출입구 주변 도로에 결빙방지 도로포장 공사를 시행하고 추후 시공물량 정산 및 설계변경 하고자 함

		향후일정

❍ 2020. 6월: 특정기술 선정심사위원회 운영계획 수립 및 사전검토

❍ 2020. 6~7월: 특정기술 선정심사위원회 운영 및 결과보고

❍ 2020. 7~11월: 친환경(결빙방지) 포장 시행

붙임  1. 2020년 친환경 도로포장 추진계획서 1부.

2. 2020년 친환경 도로포장 예산 재배정 1부.

3. 위치도 및 현황사진(결빙방지 포장) 1부.  끝.