코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	정보부존재 통지 및 질의 답변(접수번호 6717530)

1. 정보공개청구 제6717530호(2020.6.8.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 청 구 인 : ***

나. 청구내용 : 마포자원회수시설 대기환경보전법상 대기환경기준 준수 관련 질의

다. 처리사항 : 민원(진정·질의 등)으로 처리

라. 근    거 : 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령 제6조제3항

- 해당 청구는 정보취득 목적이 아닌 (진정·질의·건의) 성격의 민원으로 판단되어

민원으로 처리

마. 통지내용 :

1) 대기오염물질의 대기환경기준 준수 여부

질의하신 외부전광판에 표시된 값은 마포자원회수시설 굴뚝에서 나오는 대기오염물질 배출농도를 자동측정기기로 상시 측정하는 굴뚝자동측정시스템(CleanSYS) 자료로서 실시간으로 환경부에 전송되고 있습니다.

우리시는「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8에서 정한 규정에 따라 마포자원회수시설 굴뚝에서 나오는 대기오염물질을 배출허용기준(질소산화물(NO2로서) 50ppm 등) 이하로 준수하고 있으며 배출허용기준 초과여부는 매 30분 평균자료를 기준으로 함을 알려드립니다.

아울러 우리시 4개 자원회수시설 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질 수치는 ‘서울시 자원회수시설’ 홈페이지(http://rrf.seoul.go.kr)의 각 자원회수시설 별 굴뚝자동측정시스템에서 확인할 수 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

2) 대기오염물질의 요일별 배출시간 확인

마포자원회수시설은 상·하반기 각 1회씩 실시하는 정비기간 외에 24시간 상시 가동하는 시설로서 가동 중에는 굴뚝을 통해 대기오염물질이 연속적으로 배출되며 반건식반응탑→백필터→환원촉매(SCR)→경찰필터로 이루어진 대기오염 방지시설을 통하여 법정기준보다 낮은 농도로 철저하게 관리하고 있습니다.

그리고 소각 시 발생되는 연소가스는 첨단방지시설을 거쳐 150미터의 굴뚝으로 배출되기 때문에 마포자원회수시설에서 나는 냄새가 아닌 것으로 판단되며 주변에 다른 시설이나 현장에서 나는 것으로 여겨집니다.

3) 대기오염물질 저감시설 설치 여부

마포자원회수시설은 2015년도에 저녹스 버너를 설치하여 배출 오염물질을 저감시키고 있습니다. 또한 대기오염 방지시설인 백필터, 경찰필터, 환원촉매(SCR)를 3년 주기로 교체하여 안정적인 운영과 환경오염을 방지하고 있으며, 최근 3년간 대기오염 방지시설 투지비용은 마포자원회수시설에 대해 2017년에 경찰필터 교체 533,059천원, 2018년에 백필터 교체 466,357천원, 환원촉매(SCR) 교체 383,685천원을 투자하였으며, 강남자원회수시설에 대해 2018년에 반건식반응탑 및 백필터 교체에 3,986,702천원을 투자하였음을 알려드립니다.

이와 관련하여 추가 궁금하신 사항은 자원순환과(주무관 유준영 02-2133-3681)로 연락주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.  끝.

주무관							유준영			자원회수시설팀장					정충구					자원순환과장					06/16 김윤수
협조자
시행			자원순환과-10321									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 (서소문동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		2133-3681						/전송			2133-1026					/	juncokr@seoul.go.kr												/	부분공개(6)