문서번호	정수시설과-6572
결재일자	2020.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	06/22 이철범
협 조
	정수과장			代정승경
	주무관			김응균

「2정수장 여과지, 활성탄흡착지」 유지관리(청소용) 고압세척기 구매계획

2020. 6.

암사아리수정수센터

「2정수장 여과지, 활성탄흡착지」

유지관리(청소용) 고압세척기 구매계획

2정수장 여과지 및 활성탄흡착지의 쾌적한 환경을 유지하기 위한 청소 작업시, 작업의 효율성을 증대시키기 위하여 고압세척기를 구매하고자 보고드림.

□ 추진배경 및 현황

❍ 추진배경

- 정수과 공무직(시설청소원) 요청사항으로 2정수장 여과지 및 고도정수처리장 활성탄흡착지 바닥 청소 시 구내용수 공급 등 청소를 위한 시설이 미비하여 청소작업시 에로사항이 있는 바 고압세척기를 구매하여 청소의 효율성을 증대시키고자 함.

❍ 현황사진

<2정수장 여과지>	<활성탄흡착지>

□ 고압세척기 구매계획

❍ 고압세척기 선정

- 주요사양 : 분사압력 160bar(max.), 단상 220V, 토출량 13ℓ/min

※ 시설청소원은 주로 여성분들로 분사압력이 200bar이상 높을 시 분사건에 무리한 힘이 가해지는 등 고압세척기 운용에 어려움 예상

- 부대설비 : 라운드크리너, 릴호스(100m) 및 흡입필터, 운반용카트 등

- 고압세척기 이용사례

2정수장 침전지 청소 중	라운드 크리너(고압분사로 인한 물튀김 방지)

❍ 구매방법

- 계약방법 : 최저가 견적을 제시한 업체와 수의계약

※ 지방자치단제를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호

- 구매내역 : 고압세척기 3대 및 부대설비 3set

- 소요예산 : 약 9,800천원

- 계약기간 : 계약일로부터 10일

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비.

□ 행정사항

❍ 협조사항

- 구매완료 및 시운전 후 고압세척기 장비관리(정수과)

- 설치위치 : 2정수장 여과지 1대, 활성탄흡착지 상부 각 1대

※ 고압세척기 무게만 약 50kg으로 1대를 옮겨가며 청소작업시 현장별로 거리가 멀고, 높은 계단을 통해야 하는 등 운반의 어려움 초래되어 필요위치에 각 1대씩 설치코자 함.

❍ 향후일정

- 발주 및 계약의뢰(행정관리과)                        : ‘20. 6월

- 물품 납품 및 시운전                                 : ‘20. 6~7월.  끝.