코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	빗물펌프장 내진성능 확보 및 정보관리시스템 입력 철저

1. 서울시 하천관리과-12723(2018.9.5.), 상황대응과-265(2020.1.6.), 하천관리과-1881 (2020.2.7.)호와 관련입니다.

2. 지진.화산재해법 제14조 내지 16조의 규정에 의거 내진설계기준이 강화되고 기존 공공시설물의 내진보강 기본계획(자치구청장) 추진 등이 시행되고 있으나 일부 빗물펌프장 건축물이 내진성능평가 및 내진성능이 확보되지 아니한 건축물이 있어 재강조하니 내진성능평가를 받지 아니한 빗물펌프장은 2020년까지 내진성능평가를 반드시 받으시기 바라며, 내진성능이 확보되지 아니한 건축물은 2021년 중 내진보강공사가 완료될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 내진설계 대상(기존 시설물의 내진보강 추진 대상)

1) 건축법에 따른 건축물

- 층수가 2층 이상인 건축물

- 연면적이 200제곱미터 이상인 건축물(창고제외)

- 기타 건축법 참고

2) 하천법에 따른 국가하천의 수문

3. 또한, 재난관리 평가를 위하여 “공공시설물 내진보강 정보관리시스템”에 내진설계대상 시설물을 등록할 수 있도록 재강조 하니 2020. 6. 29까지 모든 내진설계 대상 건축물 및 시설물에 대하여 등록하여 주시기 바랍니다

가. 내진보강 정보관리시스템 *******************************************

1) 업무담장자 ID가 없는 경우 아래 ID로 접속

ID	PW	비고
*********	**********
*********	**********

나. 내진보강 정보관리시스템에 입력된 내용 중 수정사항이 있는 경우에도 수정하여 주시기 바랍니다

※ 참고사항 : 빗물펌프장 내진성능평가 등 내진성능이 확보되지 아니한 건축물 및 시설물에 대하여 안전관리 예산의 지원 등을 제한적으로 시행 예정

첨부 : 1. 빗물펌프장 내진성능 확보 및 내진보강 정보관리시스템 등록 현황 1부.

2. 내진보강 정보관리시스템 사용자 매뉴얼 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(치수과)2020년
주무관	박상규		치수설비팀장	이문주		하천관리과장	06/24 한유석
협조자
시행	하천관리과-9239	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 하천관리과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3882	/전송	2133-1044	/	sk890@seoul.go.kr	/	부분공개(2)