문서번호	하천관리과-9211
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장
황주영	이문주	06/24 한유석

하천수위관측소 사물인터넷 적용 결과보고

2020. 6.

물순환안전국

(하천관리과)

하천수위관측소 사물인터넷 적용 결과보고

수문관측설비 중 금년에 교체하는 하천수위관측소 6개소에 대해 사물인터넷 서비스를 적용하여 수방시스템에서 모니터링 할 수 있도록 구성하고 그 결과를 보고드림

1		추진근거

□ 2020년 수방시스템 및 관측장비 유지관리 사업 추진계획(하천관리과-16584호, '19.11.13)

□ 2020년 노후 하천수위관측소 교체계획(하천관리과-3741호, '20.03.09.)

2		추진결과

□ 기    간 : 2020.4.15. ∼ 6.15

□ 적용대상 : 성산2교,마장2교,용두교,기아대교,모래말다리,여수대교
(금년도 수위관측소 교체대상 6개소)

□ 개발내역

❍ LoRa 모뎀 연계 H/W개발, IoT용 수위계 RTU 개발

LoRa : SK텔레콤의 IoT 서비스에 특화된 전국망 서비스. 타 IoT Network 대비 저전력, 저용량, 저요금(월 2,000원) 등이 강점

❍ 수방시스템 연계 인터페이스 프로그램 개발

❍ DB 및 UI설계 등 하천수위 모니터링 화면 개발

□ 사물인터넷 구성도

□ 현장 설치사진

마장2교	성산2교	기아대교
용두교	모래말다리	여수대교

□ 수방시스템 표출화면

마장2교	성산2교	기아대교
용두교	모래말다리	여수대교

※ 데이터 갱신주기 : 2분

3		기대효과

□ 통신망 이중화(유선,무선) 구성으로 데이터 안정성, 신뢰성 확보

□ LoRa 모뎀은 SKT기지국을 이용한 무선통신 방식으로 케이블 배관공사가 필요없어 공사비용 절감 및 유지관리 용이

4		향후계획

□ 노후 관측소 교체에 따른 해당 자치구 인계·인수 실시

❍ 인계방법 : 해당 자치구에 교체완료 인계공문 시행

❍ 인계자료 : 설계도면, 납품내역, 운영매뉴얼 등 일체(바인더·CD 각1부)

※ 인수·인계서 실무담당자 서명날인 후 상호보관

□ 각종 관측소 현황 및 관리대장 현행화

□ 수위관측소 사물인터넷 적용을 위한 예산확보(8개소)

붙임 : 완료보고서 1부.  끝.