문서번호	계획설계과-5939
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계획설계과장		급수부장		상수도사업본부부본부장
권오정	송헌영		이규상		06/25 구아미
협 조
	시설과장					송병욱

수(水)구조물 내부 건조기술 개발 추진

2020. 6.

상수도사업본부(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

수(水)구조물 내부 건조기술 개발 추진

배수지 등 수(水)구조물에 대한 내부방식 공사에 필요한 건조기술에 대해 중소벤처기업부와 공동개발 추진(협조) 계획을 보고 드림

□ 현 황

○ 관련근거

******************************

***************************

- 중소벤처기업부 공고 제 2020-277호(2020.5.15.)

중소기업의 기술개발과 경쟁력 확보를 지원하는 「2020년 구매조건부신제품개발사업 구매연계형 과제 자유응모(2차) 시행 계획

※ 지원대상 : 중소기업기본법 제2조 제1항에 의한 중소기업 중 수요처의 ‘구매동의서’ 또는 ‘구매계약서’를 받은 중소기업

○ 기술개발 필요성

- 배수지는 내부방식 공사를 위하여 내부건조가 가장 중요한 요소이지만 벽체, 천정, 바닥 등의 상대온도가 낮아 결로 현상이 발생하여 건조가 어려움

- 현재 우리시 배수지 구조물이 지하 밀폐형으로 환풍기 건조로는 공기대류가 미미하여 많은 시간이 소요

- 내부방식공사를 시행하기 위해서는 함수율 8% 이하까지 건조하여야 하지만 현재의 기술로는 많은 시간과 인력이 소요되어 새로운 건조기술 개발이 필요

배수지 등 구조물 관리개선방안 마련 용역(’19.5.3～’20.6.30) 전문가 자문회의(4차) 의견

※ 2020년 내부방식공사 예정인 신림6배수지, 길동배수지 내부건조 등으로 각각 1년이상 소요

□ 추진 계획

○ 추진방법 : 중소벤처기업부와 공동 개발

- 2020년 중소벤처기업부 구매조건부 신제품 개발사업에 참여

※ 중소기업 기술개발과 경쟁력 확보에 기여

- 참여 내용

► 중소벤처기업부 : 개발비 80% 이내(최대 2년, 연간 2.5억원이내) 지원, 기술개발지원, 원가계산, 신기술 인증 등

► 개발자(업체) : 개발비 20% 부담, 기술개발

► 우리시 : 시험시공 테스트베드 제공, 개발 완료된 기술사용 (개발비용의 80% 이상) 등

○ 추진기간 : 정부 지원대상 선정일로부터 2년간

○ 참여대상(개발업체)

***************************

***********************************

***********************

**********************************************

□ 향후 계획

○ 구매연계형 기술개발 구매동의서 제출 : 2020.6월

※ 배수지 건조기술은 내부 방식공사의 품질확보(함수율 8% 이하)를 위해 반드시 필요한 기술로서 개발 완료시 사용 가능함

○ 건조기술 테스트베드 제공(필요시) : 2021. 3월 ~

붙임 : 1. 구매연계형 기술개발 구매 공고 및 사업계획서 1부.

2. 구매연계형 기술개발 구매동의서 1부.  끝.