	서울특별시재난안전대책본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	호우대비 재해취약지역 예찰활동 및 상황관리 철저(6.29~30)

1. 행정안전부 자연재난대응과-1839호(2020.6.28.)와 관련입니다.

2. 기상청에서는 29일 아침에 제주도부터 비가 시작되고, 오후부터 서울·경기지역에 많은 비를 예보하고 있으며, 금일 9:30분부로 강풍 예비특보가 발표되어 있습니다.

- 서울지역: 예상 강수량 50~100mm, 강풍(발효시각) 29일 밤

3. 이에 따라 안전관리 사각지역 등 재해취약지역에 피해가 발생하지 않도록 예찰활동 및 빗물받이 덮개제거 등 강우에 철저를 기하여 주시기 바라며

- 빗물받이 점검실적은 기동반 등을 활용한 실적(주요 간선도로 위주)를 별첨 양식에 의거 18시까지 메일로 제출(ahndy@seoul.go.kr)하고 주민센터 등에 지시한 내용은 자체 관리

4. 기상상황 변동에 따라 비상근무 발령 및 재난안전대책본부가 가동 될 수 있으니 아래 조치사항에 유념하여 상황관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

5. 아울러 이재민 발생 시 임시주거시설, 인명피해 우려지역 대피소 사용 등에 대해 코로나-19 확산 방지 방역 대책 및 운영지침을 준수하여 운영해 주시고

6. 특히 신월빗물저류배수시설에 대하여는 강우에 대비 운영매뉴얼에 의거 가동준비에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

	< 조 치 사 항 >
○ 비상근무 발령 시 현장조치 행동매뉴얼에 따른 풍수해재난안전대책본부 운영 철저 ○ 코로나-19 감염증 관련 선별진료소, 그늘막 철거(안전조치) 및 결박 ○ 집중호우 대비 침수예측시스템 모니터링 - 모니터링 결과 집중호우가 예상되는 자치구는 사전 비상근무 실시 ○ 안양천, 탄천, 중랑천 둔치주자창에 주차중인 차량은 사전안내 및 대피 준비(연락처 파악 등) ○ 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수 예방 - 빗물받이 관리책임 공무원 및 환경미화원 배치, 빗물받이 덮개 제거 철저 - 도로상에 배출된 쓰레기 신속 제거 및 배출 자재토록 홍보 ○ 강풍 대비 타워크레인, 가시설, 가림막 등 전도방지, 현수막 제거, 옥외간판 낙하방지 조치 등

	< 조 치 사 항 >
○ 하천, 사면, 배수시설 등 위험지역 공사장 작업 중지 및 재해복구 사업장 등 공사 현장 침수 방지를 위한 안전대책 조치 ○ 하천 내 임시시설물(사무실 등) 대피 등 안전관리, 유수 소통 지장물 반출 ○ 하천변 시민고립사고 방지를 위한 하천예경보 방송 및 순찰단 운영 준비 등 ○ 하수관로 내 정비공사 시 관리요원 상시배치(공사중지 등) ○ 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검 ※ 강우 시 하천내 둔치이용 자제 및 하천 밖 즉시 대피토록 사전안내 방송실시 철저 ○ 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치 ○ 침수취약지역 주민에 대한 사전홍보 철저(침수방지시설 설치 안내 등) ○ 시설물(펌프장, 수문, 지하차도 등) 관리자 정위치 근무 및 가동(준비) 철저 ○ 지하철의 환기구 및 출입구의 우수유입 방지 ○ 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지 ○ 공사장 등에서 유출된 토사로 빗물받이가 막히지 않도록 사전 점검 조치 ○ 저지대 침수취약 세대에 대하여는 침수방지시설 설치토록 문자 송출 등 - 침수대비 돌봄공무원은 돌봄가구와 연락체계 유지 등

붙임: 빗물받이 정비실적 양식 1부.  끝.

	서울특별시재난안전대책본부장
수신자	서구 재대본1-25,수방상황실(1-26),서관과01-166,서구1-25,서사01-41,서상수1-38,서소1-24(24개소방서),서울시투자기관
주무관	안덕용		치수총괄팀장	함명수		하천관리과장	06/29 한유석
협조자
시행	서울특별시재난안전대책본부-132	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3863	/전송	02-2133-1044	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개