한강 지천교량 안전점검 보고서(탄천교외 3개소)

문서번호	시설관리과-2280
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		한상신		代김원태		06/30 한흥태

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
탄천교	L=105m, B=6.0m	일반	1986	시설6	김연배
성내천교	L=105m, B=6.8m	일반	2011
고덕천교	L=70m, B=6.6m	일반	2009	시설7	한상신
중랑천교	L=160m, B=6m	일반	2016

□ 점 검 일 : 2020년 06월 23일(화)

□ 점 검 자 : 시설6급 김연배, 시설7급 한상신

□ 점검구간 : 탄천교, 성내천교, 고덕천교, 중랑천교

□ 점검결과

연번	시설물명	위 치	손상내용	규모	조치계획
1	탄 천 교	-	특이사항 없음	-	-
2	성내천교	-	특이사항 없음	-	-
3	고덕천교	교각 날개벽	균열 및 지반침하 발생	4m	단면 보수･보강 실시 (하천시설 유지보수 및 개선공사에 작업지시 )
4	중랑천교	교각	균열발생 및 탈락	4㎡

붙  임 : 1. 점검사진 1부.

2. 대한산업안전협회 소견서 각 1부.  끝.