문서번호	시설과-3426
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
최세명		송병욱	06/30 신용철
협조
	시설관리팀장		강정구

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

‘19년 기술혁신 시제품 테스트사업

밸브실내 안전사다리 점검계획

2020. 6.

시설관리부

(시 설 과)

‘19년 기술혁신 시제품 테스트사업

밸브실내 안전사다리 점검계획

조달청에서 시행한「‘19년 기술혁신 시제품 테스트사업」으로 설치된   밸브실내 안전사다리 점검계획을 보고 드림.

관련근거

❍ ‘19년도 혁신시제품 테스트사업 수요조사(혁신조달과-1100,’19.10.07)

❍ 2019 혁신시제품 테스트 수요기관 선정 알림(혁신조달과-1401,‘19.11.18)

❍ 2019년 혁신시제품 테스트 수행계획서 승인안내(혁신조달과-1633(‘19.12.11.)

설치현황

❍ 설치수량 : 60개소

- 당초 본부 요청수량 240개 중 조달청 예산관계상 60개만 제공받아 설치(강북지역 수도사업소 4개소)

❍ 설치장소 : 성북구 동선동4가 118-2호 등 60개소

❍ 설치일자 : ‘20.01.08. ~ 01.31.

- 자체 유관 확인 결과 설치상태 양호 (점검자 : 최세명, 이준연, 조인영)

- 점검기간 : ‘20.02.26. ~ 03.13.

향후계획

❍ 안전사다리 테스트 시행 후 조달청에 결과 통보

- 테스트 시행 :  ‘20.07.01. ~ 07.17.

- 테스트 목록 및 방법(점검 항목)

연번	테스트 항목	성능 확보 기준	확인 방법
1	맨홀 작업자 미끄럼사고	무 사고	사업소 사고이력
2	맨홀 추락 보행자사고	무 사고
3	맨홀 내부 이물질낙하사고	무 사고
4	인장 강도	110 N/㎟이상	제품사에서 전문기관 의뢰
5	굽힘 강도	190 N/㎟이상
6	사다리 관절강도	100kg 이상	제품사 자체시험
7	사다리 디딤대 하중	300kg 이상
- no1~3 : 설치수량 전체에 대한 사고발생건수 - no4~7 : 샘플수량(5%,3개소)에 대한 성능 검증 (침수 밸브실 등 유관확인상 취약하다고 판단되는 3개소 선정)

❍ 조달청 테스트 결과 회신 : 2020. 7. 31일.

붙임 : 안전사다리 설치 현황 1부.  끝.