의원 요구 자료 제출

시 행	기획예산과-7616
결재일자	2020.7.1.
공개여부	부분공개(3)
접수번호
접수일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(기획담당관)

주무관		기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
구지영		박재희	이상국	구아미	07/01 백호
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 788번, 권영세 의원, 외교통일위원회)

권영세 국회의원(외교통일위원회, 미래통합당, 서울 용산구) 요구자료(요구번호 788번)를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

권영세 의원(외교통일위원회, 미래통합당)

요구번호 788번

□ 자료 요구의 건

〇 서울시 상수도 및 수질 관리 현황 자료 요청

1. 서울시 상수관로 중점관리지역 현황 및 그 간의 수질검사 자료

2. 정수 처리된 물이 가정까지 도달하는데 48시간 이상 걸리는 지역에 대한 현황자료

3. 서울시 배수관로 중 동수압이 1.5㎏/㎠ 이하인 지역 현황

4. 신규 택지개발 지역 내 상수관망 구축 현황 및 주변 영향 수압저하, 수돗물 민원 등에 대한 대비책

5. 최근 5년간 지역별 관세척 실시 현황

6. 최근 5년간 지역별 유수율 현황 및 지역별 노후관 개량실적

7. 최근 5년간 지역별 수질민원 발생 현황과 30년 이상 노후 급수관 현황

8. 노후 급수관 교체 및 갱생 공사비 지원사업 관련, 최근 5년간 서울시 지원현황 및 용산구 지역의 사업비 집행 내역

9. 최근 상수도본부가 추진하는 중인 음용전용 수도꼭지 분리 설치 계획, 해당 수도꼭지의 효용성

□ 서울시 상수도 및 수질 관리 현황 자료 요청에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

1. 서울시 상수관로 중점관리지역 현황 및 그 간의 수질검사 자료는

○ 서울시 상수관로 중점관리지역 현황(세부내역 및 위치는 붙임1. 참조)

수도사업소	소 계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
상수관망 중점관리지역(개소)	40	5	5	5	5	5	5	5	5

○ 그 간의 수질검사 자료(2020. 1월 ~ 5월, 붙임 1. 참조)

2. 정수 처리된 물이 가정까지 도달하는데 48시간 이상 걸리는 지역에 대한 현황자료는

○ 해당사항 없음.

※ 서울시의 6개 정수센터에서 서울 전역을 골고루 공급하고 있으며, 정수장에서 수요가까지 최대 도달시간은 40시간 미만임.

3. 서울시 배수관로 중 동수압이 1.5㎏/㎠ 이하인 지역 현황은

○ 해당사항 없음.

※ 서울시 수돗물은 대부분 배수지를 거쳐 공급하므로 최소 동수압이 1.5kgf/㎠ 이상임.

4. 신규 택지개발 지역 내 상수관망 구축 현황 및 주변 영향 수압저하, 수돗물 민원 등에 대한 대비책은

○ 신규 택지개발사업 현황

택지개발지구	주소	사업기간	세대수	급수인구	공급량	수도시설	공급계통도
마곡구역 도시개발사업	강서구 마곡동, 가양동, 공항동, 방화동, 내․외발산동	’08.12. ~ ’20.12.	42천세대	114천명	38천톤/일	1공구 : D20~1000mm, L=51km 공동구(D300mm, L=3km 포함), 밸브류 804개 2,3공구 : D80~1500mm, L=28.3km, 밸브류 458개	영등포정수센터 ⇒ 목동배수지 ⇒ 마곡지구
위례 택지개발사업	서울시(송파), 경기도(하남,성남) 위례동 일원	’08.08 ~ ’22.12.	46천세대 (서울, 하남 28천세대)	115천명 (서울, 하남 70천명)	31천톤/일	송수 : D350~500mm 배수 : D80~600mm, L=17.7km 가압장 2개소, 배수지 2개소(서울 9,100톤, 하남 5,200톤)	광암정수센터 ⇒ 위례가압장 (서울, 하남) ⇒ 위례배수지 (서울, 하남)
서울양원 공공택지지구	중랑구 망우동, 신내동 일원	’10.12. ~ ’21.11.	3천세대	8천명	3천톤/일	사업시행중	구의정수센터 ⇒ 용마배수지 ⇒ 저지대, 증압장 ⇒ 수요가
고덕강일 공공주택지구	강동구 고덕동, 강일동, 상일동 일원	’11.12. ~ ’20.12.	12천세대	28천명	8천톤/일	상수관로 D100 ~ 300mm, L=2.7KM 밸브류 : 67개소	암사정수센터 ⇒ 길동배수지 ⇒ 수요가

○ 신규 택지개발 사업 대상 급수구역이 대부분 지역배수지 급수구역으로서 배수지 간접급수를 통해 공급하므로 수압저하가 없으며, 배수지가 없는 위례신도시는 위례배수지(서울, 하남)를 새로 건설하여 간접급수하여 공급과정에서의 수압저하는 없습니다.

○ 택지개발 사업 시행전 사업시행자와 상수도사업본부간 급수협의를 통하여 주변지역 및 수돗물 민원발생 여부에 대하여 검토하고 있으며, 수시로 현장점검하여 이상유무를 확인하고 있습니다.

5. 최근 5년간 지역별 관세척 실시 현황은 다음 표와 같습니다.

구 분 (수도사업소)		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
			중구 종로구 용산구 성북구	은평구 서대문구 마포구	성동구 중랑구 광진구 동대문구	도봉구 노원구 강북구	강서구 양천구 구로구	관악구 동작구 영등포구 금천구	서초구 강남구	송파구 강동구
2015년	블록수 (개소)	382	45	65	44	43	45	48	47	45
	연장 (m)	194,199	21,258	14,361	27,118	24,599	30,403	26,916	22,016	27,528
2016년	블록수 (개소)	442	74	55	57	45	53	60	45	53
	연장 (m)	225,538	28,429	27,837	63,876	12,009	27,440	22,122	15,414	28,411
2017년	블록수 (개소)	467	73	53	58	58	53	63	52	57
	연장 (m)	191,360	22,182	23,830	40,103	20,576	22,958	24,120	14,297	23,294
2018년	블록수 (개소)	485	93	55	69	47	60	70	39	52
	연장 (m)	175,410	19,485	20,343	36,612	17,156	24,589	22,997	13,040	21,188
2019년	블록수 (개소)	497	106	57	67	61	63	64	31	48
	연장 (m)	173,504	13,828	19,230	31,909	23,809	22,170	26,367	12,010	24,181

작성자	기 관 명 (부서명)	직 위	성 명
	상수도사업본부	배수과장 수질과장	김 원 수 서 한 호
	☎3146-1434 ☎3146-1435 ☎3146-1324	주무관 주무관 주무관	김 지 환 김 창 옥 박 근 우
	작 성 일 : 2020. 6. 30.

6. 최근 5년간 지역별(수도사업소별) 유수율 현황 및 지역별 노후관 개량 실적은 아래와 같습니다.

○ 최근 5년간 지역별 유수율 현황

(단위: %)

연 도	서울시 전체	수도사업소별
		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
		중구 종로구 용산구 성북구	마포구 서대문구 은평구	동대문구 성동구 광진구 중랑구	강북구 도봉구 노원구	양천구 구로구 강서구	영등포구 동작구 관악구 금천구	강남구 서초구	강동구 송파구
2019년	95.8	89.9	98.6	97.6	95.4	94.3	95.6	98.6	96.8
2018년	95.1	89.5	97.9	97.1	95.5	93.7	93.5	97.0	97.5
2017년	95.7	90.6	97.8	97.6	95.1	94.7	94.9	97.8	98.2
2016년	95.3	89.2	98.6	96.4	95.3	94.1	94.8	97.5	97.7
2015년	95.2	88.5	98.0	96.0	95.1	94.2	95.4	98.0	96.8

○ 최근 5년간 지역별(수도사업소별) 노후관 개량실적

(단위: km)

연 도	서울시 전체	수도사업소별
		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
		중구 종로구 용산구 성북구	마포구 서대문구 은평구	동대문구 성동구 광진구 중랑구	강북구 도봉구 노원구	양천구 구로구 강서구	영등포구 동작구 관악구 금천구	강남구 서초구	강동구 송파구
2019년	109.1	15.2	6.9	16.4	14.4	10.2	20.9	14.7	10.4
2018년	83.6	14.1	4.1	13.6	7.1	7.9	15.0	12.7	9.1
2017년	89.0	14.1	3.7	14.6	10.5	10.1	15.8	9.3	10.9
2016년	99.8	17.9	7.4	13.8	10.5	10.5	14.8	11.8	13.1
2015년	80.0	15.1	10.1	11.4	8.6	7.3	9.6	8.5	9.4

작성자	기관명(부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	배 수 과 장	김 원 수
		누수방지과장	이 태 형
	☎3146-1438	주무관	문 정 주
	☎3146-1521	주무관	한 현 숙
	☎3146-1515	주무관	김 영 일
	작 성 일 : 2020. 6. 29

7. 최근 5년간 지역별 수질민원 발생 현황과 30년 이상 노후 급수관 현황은 다음과 같습니다.

○ 최근 5년간 지역별 수질민원 발생 현황

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 6월 현재
총계	5,055	4,945	4,621	6,757	1,713
종로구	109	121	133	162	59
중구	77	71	59	96	24
용산구	140	124	139	218	67
성동구	181	127	126	190	44
광진구	222	157	176	214	61
동대문구	158	133	146	169	62
중랑구	184	257	143	227	54
성북구	275	208	239	262	76
강북구	183	178	144	229	50
도봉구	103	95	97	184	51
노원구	286	258	185	278	61
은평구	182	207	242	339	77
서대문구	167	143	146	151	63
마포구	199	173	215	274	45
양천구	224	366	310	331	82
강서구	294	176	148	214	44
구로구	178	261	361	426	101
금천구	89	74	107	198	39
영등포구	133	141	97	603	70
동작구	176	242	174	261	115
관악구	260	243	241	353	92
서초구	376	327	296	380	83
강남구	412	358	295	495	128
송파구	257	331	251	328	99
강동구	190	174	151	175	66

작성자	기 관 명 (부서명)	직 위	성 명
	상수도사업본부	수질과장	서 한 호
	☎3146-1323	주무관	강 지 선
	작 성 일 : 2020. 6. 30.

○ 30년 이상 노후 급수관 현황 (2019.12.31. 기준)

(단위 : ㎞)

관별 기간	계
	총연장(km)	30년 이상 연장(km)	비율(%)
계	3,127.7	407.2	13.02
종로구	126.1	17.1	13.55
중구	82.8	6.4	7.70
용산구	110.3	17.3	15.73
성북구	189.0	72.4	38.32
은평구	162.4	14.6	8.99
마포구	135.9	17.9	13.17
서대문구	126.6	15.5	12.26
성동구	98.1	4.1	4.18
광진구	131.8	6.9	5.21
동대문구	160.8	63.0	39.19
중랑구	141.0	10.1	7.13
강북구	135.6	29.4	21.66
도봉구	91.0	17.6	19.37
노원구	86.0	17.1	19.85
양천구	91.6	9.0	9.80
강서구	124.2	7.7	6.17
구로구	115.9	8.3	7.19
금천구	83.3	6.5	7.76
영등포구	135.6	6.4	4.71
동작구	138.8	2.5	1.79
관악구	172.3	2.2	1.26
서초구	104.8	14.0	13.35
강남구	138.0	16.6	12.03
송파구	135.2	18.1	13.37
강동구	110.7	6.7	6.03

작성자	기 관 명 (부서명)	직 위	성 명
	상수도사업본부	공간정보과장	유 명 은
	☎3146-1323	주무관	박 현 대
	작 성 일 : 2020. 6. 30.

8. 최근 5년간 서울시 및 용산구 사업비 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
서울시	98,444	16,874	31,434	19,226	17,330	13,580
용산구	1,168	360	352	100	139	217

작성자	기 관 명 (부 서 명)	직 위	성 명
	상수도사업본부	급수설비과장	유동수
	☎ 02-3146-1471	주무관	여성우
	작 성 일 : 2020. 6. 30.

9. 음용전용 수도꼭지 분리 설치계획, 해당 수도꼭지의 효용성은 다음과 같습니다

○ 음용전용 수도꼭지 설치 추진 배경

- 시민들이 아리수를 믿고 마실 수 있는 음용환경 개선을 위해 신축아파트 싱크대 설거지용과 음용(냉수)전용 수도꼭지를 분리 설치

- 시민들은 싱크대 수도꼭지를 설거지용으로만 인식하는 경향이 있어 음용을 꺼림

- 음식물 세척, 설거지, 조리, 양치 등 실생활분야에서 직간접으로 온수 음용이 이루어지고 있으나, 온수가 음용수로 적합한가에 대한 명확한 기준이 없음

○ 음용전용 수도꼭지 설치 계획

- SH공사 건설 아파트 등에 음용전용 수도꼭지 설치 우선 추진 중임

· 신내동 640 행복주택 229세대 시범설치 설치 : ‘19년 7월

· SH 건설 고덕․강일 8개 단지, 7,038세대에 설치예정 : ’20. 12월까지

- 민간분양 아파트는 건축 인허가 시 음용전용 수도꼭지 설치 권장

○ 음용전용 수도꼭지의 효용성

- 기존 싱크대 냉․온수 수도꼭지를 설거지용으로만 인식하는 경향이 있으나, 음용전용 수도꼭지 설치로 인해 음용 환경이 개선 및 수돗물 이미지 개선효과 기대

성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	상수도사업본부	급수설비과장	유동수
	☎ 02-3146-1473	주무관	홍원기
	작 성 일 : 2020. 6.30.

이곳에 본문을 입력하세요